2.5. Прогнозирование показателей опасности
химического заражения
Прогнозирование показателей опасности химического заражения является достаточно сложной задачей, так, как зависит от токсикологических характеристик СДЯВ, времени воздействия, концентраций СДЯВ в воздухе, нередко быстро меняющихся в конкретной обстановке. Вместе с тем при рассмотрений района аварии справедливо, очевидно, считать, что все 100% попавших в него людей могут быть поражены, если они не будут обеспечены необходимыми средствами защиты.
При 100% обеспечении людей средствами защиты число пораженных не превысит 3—5%, что будет определяться только технической неисправностью
средств защиты.
При распространении СДЯВ наибольшие концентрации будут наблюдаться при прохождении первичного облака. Они обусловят и наибольшее количество пораженных. Ориентировочный процент пораженных при отсутствии средств защиты при распространении первичного облака СДЯВ приведен в табл. 2..10. 

Таблица 2.10
Ориентировочный процент пораженных при отсутствии
та защиты при распространении первичного облака СДЯВ

СДЯВ
	Количество пораженных %	
Окись углерода, тетраоксид азота	10—20	
Хлор, аммиак, сернистый ангидрид	20—30	
Цианистый водород, фосген	30—40	
Окись этилена	50—60	

Примечание. Процент пораженных в зданиях с отключенной вентиляцией примерно в 1,5—2 раза меньше.
При наличии средств защиты процент пораженных (за счет технической неисправности этих средств) не превысит 1 —3 %.
В тех случаях, когда первичное облако СДЯВ отсутствует, поражение людей будет наблюдаться, как правило, лишь в районе аварии. Обмундирование,
снаряжение у личного состава, действовавшего в районе аварии, или населения, попавшего в этот район, подлежит замене, так как может быть заражено до
опасной степени.
Вопрос же о зараженности техники, ее дегазации, о замене обмундирования и снаряжения личного состава, а также одежды населения, действовавших или попавших в районы распространения первичного и вторичного облаков СДЯВ, должен решаться в каждом случае индивидуально в зависимости от типа СДЯВ и результатов лабораторного химического анализа.
2.6. Прогнозирование продолжительности
поражающего действия сильнодействующими
ядовитыми веществами
Продолжительность поражающего действия СДЯВ зависит от многих факторов, и прежде всего от физико-химических свойств СДЯВ, метеорологических условий, подстилающей поверхности и т. д. Например, продолжительность химического заражения приземного слоя атмосферы в районе аварии определяется временем испарения СДЯВ. Время испарения СДЯВ из поддона приведено в табл. 2.11

Таблица  2.11

Время испарения СДЯВ из поддона при скорости ветра 1 м/с, сут

Хлор
Емкость хранения	Температура воздуха, °С 
	
	—40 	-30 	-20 	—10 	0 	10 	20 	30 	40 	
1*	12ч 		10,3ч 	8,6ч 	6,9ч 	6ч 	5,1ч 	4,6ч 	3,8ч 	3,3ч 	
10* 	13,9ч 	11,9ч 	9,9ч 	7,9ч 	 6,9ч	5,9ч 	5,4ч 	4,4ч 	3,8ч 	
100 	8,6 	7,3 	6,3 	5,3 	4,7 	4,1 	3,4 	3,1 	2,6 	
500 	12,3 	10,5 	8,9 	7,7 	6,8 	5,8 	5,1 	4,5 	3,7	
1000 	14,7 	12,5 	10,9 	9,2 	8,1 	7 	6 	5,3 	4,5 	
Фосген
	
1*	15ч	12ч	9ч
	7ч
	6ч	5,2ч	4,5ч	3,6ч	2,8ч	
10*	18,6ч	14,9ч	11,2ч	9, 3ч	7,4ч	6,5ч	5,6ч	4,5ч	3,4ч	
100	13,6ч	11	8,1	6,6	5,2	4,4	3,4	2,9	2,3	
Аммиак	
50* 	1,3 	1Д 	21,7ч 	18,3ч 	16ч 	13,4ч 	11,3ч 	10ч 	8,6ч 	
100 	18,3с 	15,4с 	12,6 	11,4 	9,3 	7,6 	6,3 	5,5 	4,7 	
500 	27,0с 	23,2с 	18,6 	15,9с 	13,1 	11,3 	9,4 	8,3 	7 	
ЮООО 	.   Более месяца	28,4с	23,5 	20,3 	17 	15 	13 	
30000 	Более месяца 	28,2	24,3	20,4	17,8	15	
Цианистый водород 	
1* 	2,9 	2,3 	1,8	1,4 	1,1 	21ч 	16,5ч 	13,5 	12ч 	
10* 	3,5 	2,8	2 	1,6	1,3	1	20ч 	16ч 	14ч	
50* 	3,9 	3.1 	2.5 	1,9 	1,5 	1,2 	21,8 ч 	17,8ч 	15,8 ч 	
100 	Более месяца 	26,1 	20,3 	16,7 	13,2 	10,9 	9 	
Окись этилена 	
10*	1,8	1 5 	1 	19,8ч 	15,4ч 	13,2ч 	11ч 	9ч 	7,2ч 	
50* 	1,9 	1,6 	1,1 	21,6ч 	16,8ч 	14,4ч 	12ч 	9,6ч 	7,7ч 	
100 	25 	20 	15,1 	12,2 	9,4 	7,6 	6 	4,9     	4,1	
Сернистый ангидрид 	
До 25* 	1,2	1	20,4 ч 	15,9ч 	13,6ч	11,3ч 	9ч 	7,9ч 	6,8ч 	
50* 	1 3 	1,1	21,3 ч	16,6ч	14,2ч	11,8ч	9,4ч	8,2ч		
100 	17,5	14,4 	11,3 	9,6 	7,8 	6,5 	5,3 	4,5 	3,7	
Окислы азота 	
10* 	5,8 	4,4 	3,1   	2,5 	1,8 	1,4 	25ч 	21ч 	16ч 	
50*	6,3	4,8	3,4	2,7	2	1,6	1,2	1	18,5 ч	
100	Более	месяц.		3	26	21	15,7	14,3ч	11	

Гидразин 	
50* 100 	Более месяца Более месяца 	121      |15 	1 9 	
Сероуглерод 	
10* 	5,6	4,2	3	2,3	1,6	1,3	23,3	18,6	14	
50*	5,8	4,4	3,2	2,5	1,8	1,5	1,1	21,1	15,8	
100 	Более месяца	22,4	117,8	14,6	10,5	8,2	
* Выброс СДЯВ произошел при отсутствии поддона (обваловки).
При определении продолжительности поражающего действия в случае выброса СДЯВ на открытую (необвалованную) поверхность, а также при проведении расчетов для СДЯВ, не приведенных в табл. 2.11, рекомендуется использовать формулу
•	τ = Q2/3,6-103ESпр)	(2.8)
где Q2— количество СДЯВ, за счет испарения которого образуется вторичное облако, кг; 
Е—удельная     скорость     испарения     СДЯВ,кг/м2 • с;
Sпр— площадь поверхности зеркала пролива, м2. Последовательность определения продолжительности поражающего действия вторичного облака СДЯВ с помощью номограммы (рис. 2.3):
по методике, изложенной в подразд. 2.3, определяют глубину распространения вторичного облака СДЯВ с учетом топографических и метеорологических условий;
найденное значение глубины распространения вторичного облака СДЯВ откладывают на оси Г2;
время испарения СДЯВ, найденное по табл. 2.11, откладывают на оси т;
полученные точки соединяют прямой линией; Для  нахождения продолжительности поражающего действия на любом требуемом расстоянии   (от О До Г2) от района аварии восстанавливают перпендикуляр от этого расстояния до пересечения с проведенной линией, а затем от точки пересечения проводят линию, параллельную оси А, до пересечения с осью т. Точка пересечения с осью т и дает искомое значение продолжительности поражающего действия вторичного облака СДЯВ на заданном расстоянии от района аварии.
Рис. 2.3. Номограмма для определения   продолжительности поражающего действия вторичного облака СДЯВ
Пример. Используя условия и результаты решения задачи из подразд. 2.3, определить продолжительность поражающего действия вторичного облака СДЯВ в районе аварии и на удалении
1   КМ.	
Решение. 1. Определяют глубину распространения вторичного облака из решения задач подразд. 2.3: Г2 = 2 км.
2. Из табл. 2.11 для емкости вместимостью 500 т с хлором и температуры воздуха (00 С находят продолжительность поражающего действия вторичного облака СДЯВ в районе аварии: τ = 4,4 сут,
3. На соответствующие оси номограммы (рис. 2.3) наносят эти значения и соединяют прямой линией. Восстанавливают перпендикуляр из точки 1 км оси Г2 до пересечения с проведенной прямой линией. Из точки пересечения проводят линию параллельно оси Г2 до пересечения с осью т — точка пересечения и есть искомая величина, т. е. продолжительность поражающего действия вторичного облака СДЯВ 2,3 сут.
Ответ. Продолжительность поражающего действия вторичного облака СДЯВ в районе аварии равна 4,4 сут, а на расстоянии 1 км от района аварии — 2,3 сут,
2,7. Особенности прогнозирования масштабов
химического   заражения приземного слоя атмосферы
в условиях города
Прогнозирование масштабов химического заражения воздуха в условиях города тесно связано с его климатом. Причем климат города нельзя рассматривать изолированно, так как он является статистической совокупностью множества ежедневных погодных событий, происходящих на территории города.
Погодные условия на любой местности регулируются крупномасштабными атмосферными явлениями. В то же время каждый из городских районов изменяет в большей или меньшей степени локальные условия приграничного слоя атмосферы. В определенных погодных условиях могут доминировать либо крупномасштабные процессы, либо локальные, хотя во всех случаях присутствуют и те и другие.
В случае развитых синоптических процессов, характеризуемых сильным ветром, облачностью и осадками, влиянием локальных условий можно пренебречь. В тех случаях, когда скорость ветра мала, небо днем и ночью безоблачно, влияние локальных условий, обусловленное городом, превалирует над синоптическими процессами и ими пренебрегать нельзя.
Наибольшее влияние город оказывает на температуру воздуха, что приводит к возникновению внутри города так называемого острова тепла. Температурные контрасты больше всего проявляются в вечерние часы, непосредственно перед заходом солнца и после него. Максимальная разница между температурой в городе и на открытой местности отмечается обычно через 2—3 ч после захода солнца и исчезает в небольших городах вскоре после полуночи; в больших городах остров тепла сохраняется всю ночь.
Наличие острова тепла в совокупности с шероховатостью подстилающей поверхности оказывает значительное влияние на скорость и направление ветра у поверхности земли и состояние вертикальной устойчивости воздуха, которые могут не совпадать с таковыми на открытой местности. Средняя скорость ветра в городе меньше, чем на открытой местности, и в 65% случаев коэффициент уменьшения составляет менее 0,7. Кроме того, в городе резко увеличивается количество безветренных дней, а наблюдаемые максимальные скорости ветра в среднем на 10—20% меньше.
Остров тепла обусловливает формирование в ночных условиях неустойчивой стратификации, вызывающей подъем  воздушных масс, на смену которым от окраин будут двигаться более холодные массы воздуха. При этом необходимо отметить, что направленное движение воздуха ночью внутрь города непостоянно. В больших городах изотермы острова тепла, как правило, сгущаются у края плотно застроенной зоны. Эта особенность может приводить к резким пульсациям втекающего ночью в город более холодного воздуха.
Особенности распространения СДЯВ тесно связаны с рассмотренными процессами и должны определяться в каждом случае конкретно с учетом свойств хранимого вещества и условий его хранения.
В случае разрушения емкости хранения   со   сжиженным газом или низкокипящими жидкими   СДЯВ превалирование гравитационных факторов в начальный момент распространения СДЯВ приведет к тому, что направление движения   облака   и   скорость   его перемещения будут в основном определяться рельефом местности. Вследствие застоя СДЯВ в низинах и подвалах городских зданий могут создаваться значительные концентрации, приводящие к поражениям всех попавших в данную атмосферу.
В последующем распространение СДЯВ будет определяться скоростью и направлением ветра. Оно будет, как правило, совпадать с городскими магистралями. В ночное время возможно затекание облака СДЯВ в центр города с движущимися к центру города более холодными массами воздуха от окраин.
В случае совпадения направления движения облака СДЯВ с направлением городских транспортных магистралей глубину распространения следует оценивать по таблицам для равнинной местности.
В случае несовпадения направления ветра с направлением городских магистралей или при отсутствии последних (в городах с беспорядочной застройкой) оценку глубины распространения облака СДЯВ необходимо производить, как для случая лесистой местности.

Глава 3
ЗАЩИТА ЛИЧНОГО СОСТАВА ВОЙСК   (СИЛ) И НАСЕЛЕНИЯ ОТ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ
3.1. Организация защиты личного состава  войск (сил) и населения от  сильнодействующих  ядовитых
веществ
Особенностью химически опасных аварий является высокая скорость формирования и действия поражающих факторов, что вызывает необходимость принятия оперативных мер защиты.
В связи с этим защита личного состава войск(сил) и населения от СДЯВ организуется по возможности заблаговременно, а при возникновении аварий проводится в минимально возможные сроки. Она организуется и проводится соответствующими командирами (начальниками) и штабами во всех видах боевой и повседневной деятельности войск (сил) и населения.
Защита от СДЯВ представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения личного состава войск (сил) и населения, сохранения их боеспособности и трудоспособности.
Комплекс мероприятий по защите личного состава войск (сил) и населения от СДЯВ включает:
инженерно-технические мероприятия по хранению и использованию СДЯВ;
подготовку сил и средств для ликвидации химически опасных аварий;
обучение их порядку и правила поведение в условиях возникновения аварий;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты;
обеспечение безопасности людей и использование ими средств индивидуальной и коллективной защиты;
повседневный химический контроль;
прогнозирование зон возможного химического заражения;
предупреждение (оповещение) о непосредственной
угрозе поражения СДЯВ;
временную эвакуацию личного состава войск (сил) и населения из угрожаемых районов; химическую разведку района аварии; поиск и оказание медицинской помощи пострадавшим;
локализацию и ликвидацию последствий   аварии. Объем и порядок осуществления мероприятий по защите личного состава войск  (сил)  и населения во многом зависят от конкретной   обстановки,   которая может сложиться   в результате   химически   опасной аварии, наличия времени, сил и средств для осуществления мероприятий по   защите   и   других   факторов, Крупные химически опасные аварии,   особенно   с выбросом (утечкой) СДЯВ, способны нанести ощутимый ущерб народному хозяйству и привести к человеческим жертвам.
В связи с этим защита личного состава войск (сил) и населения от СДЯВ имеет важное значение, организуется и осуществляется на   нескольких   уровнях. Прежде всего защита   от   СДЯВ   организуется   и осуществляется непосредственно на химически опасных объектах, где основное внимание уделяется мероприятиям по предупреждению возможных   аварий. Они носят как организационный, так и инженерно-технический характер и направлены на выявление и устранение причин аварий, максимальное снижение возможных разрушений и потерь, а также   на создание условий для своевременного проведения локализации и ликвидации возможных последствий аварии.
Все эти мероприятия отражаются в плане защиты объекта от СДЯВ, который разрабатывается заблаговременно с участием всех главных специалистов объекта. План разрабатывается, как правило, текстуально с приложением необходимых схем, указывающих (поясняющих) размещение объекта, сил и средств ликвидации последствий аварии, их организацию и т. д. Он состоит из нескольких разделов и определяет подготовку объекта к защите от СДЯВ и порядок ликвидации последствий аварии.
В разделе организационных мероприятий плана защиты от СДЯВ отражаются:
характеристика объекта, его подразделений (цехов), имеющихся на объекте СДЯВ;
оценка возможной обстановки на объекте в случае возникновения аварии;
организация выявления и контроля химической обстановки на объекте в повседневных условиях и при аварии, порядок поддержания сил и средств химической разведки и химического контроля в постоянной готовности;
организация оповещения персонала объекта, личного состава воинских частей и населения, расположенных (проживающих) вблизи объекта;
организация укрытия персонала объекта в защитных сооружениях, имеющихся на объекте, порядок поддержания их в постоянной готовности к укрытию людей;
организация эвакуации персонала объекта при необходимости;
порядок оснащения и применения невоенизированных формирований Гражданской обороны на объекте для ликвидации последствий аварии;
организация оцепления очага поражения, порядок оказания медицинской помощи, привлекаемые для этих целей силы и средства;
организация управления силами и средствами объекта при ликвидации аварии и ее последствий, порядок использования сил и средств, прибывающих для оказания помощи в ликвидации последствий аварии;
порядок представления донесений о возникновении химически опасной аварии и ходе ликвидации ее последствий;
организация обеспечения персонала объекта и невоенизированных формирований Гражданской обороны средствами индивидуальной защиты и ликвидации последствий аварии, порядок и сроки их накопления и хранения;
организация транспортного, энергетического и материально-технического обеспечения работ по ликвидации последствий аварии.
В разделе инженерно-технических мероприятий плана защиты от СДЯВ отражаются:
размещение (оборудование) устройств, предотвращающих утечку СДЯВ в случае аварии (клапаныотсекатели, клапаны избыточного давления, терморегуляторы, перепускные или сбрасывающие устройства и т. д.);
планируемое усиление конструкций емкостей и коммуникаций со СДЯВ или устройство над ними ограждений для защиты от повреждения обломками строительных конструкций при аварии (особенно на пожаро- и взрывоопасных предприятиях); 
размещение (строительство) под хранилищами со СДЯВ аварийных резервуаров, чаш, ловушек (аварийных амбаров) и направленных стоков;
рассредоточение запасов СДЯВ, строительство для них заглубленных или полузаглубленных хранилищ;
оборудование помещений и промышленных площадок стационарными системами выявления аварий, средствами метеонаблюдения и аварийной сигнализации.
Планом предусматриваются также мероприятия по устранению аварий на каждом участке, имеющем СДЯВ, с указанием ответственных исполнителей из руководящего состава объекта, привлекаемых сил и средств, их задач и отводимого на выполнение работ времени.
По мере необходимости план защиты объекта от СДЯВ корректируется.
В воинских гарнизонах, в штабах Гражданской обороны районов (городов, областей), где имеется опасность воздействия СДЯВ при авариях на химически опасных объектах, разрабатываются планы защиты от СДЯВ.
Планы разрабатываются графически с приложением пояснительной записки. В планах отражаются:
оценка возможной химической обстановки при химически опасной аварии;
организация оповещения об аварии и ее возможных последствиях;
организация выявления и контроля химической обстановки;
организация временной эвакуации и укрытия личного состава войск (сил) и населения организация доступа и перемещения людей в зонах заражения;
организация использования средств индивидуальной и коллективной защиты;
организация осуществления медицинских мероприятий;
организация и порядок участия в ликвидации аварии.
Следует отметить, что эффективность перечисленных мероприятий защиты от СДЯВ во многом зависит от степени подготовки к защите личного состава войск (сил) и населения, сил и средств ликвидации последствий аварии.
3.2. Организация оповещения о химически опасных
авариях
Оповещение личного состава войск (сил) и населения о факте химически опасной аварии, а также о заражении местности и воздуха, направлении распространения облака СДЯВ производится в целях своевременного принятия мер по защите.
Оповещение о факте аварии должно передаваться во все воинские части и населенные пункты, находящиеся в пределах площади, ограниченной радиусом, равным максимально возможной глубине распространения облака СДЯВ при данных метеорологических условиях.
После поступления оповещения о факте химически опасной аварии приводятся в готовность к использованию средства индивидуальной и коллективной защиты, а в ряде случаев могут проводиться подготовительные мероприятия к временной эвакуации населения и личного состава войск (сил).
Для своевременного оповещения о возникновении непосредственной опасности поражения СДЯВ и немедленного принятия личным составом и населением мер по защите подается сигнал «Химическая тревога». При этом штабы воинских частей и органы Гражданской обороны информируются, каким СДЯВ заражена атмосфера, и передаются рекомендации по защите.
В отличие от оповещения о факте химически опасной аварии сигнал «Химическая тревога» передается только тем воинским частям и населённым пунктам {улицам, кварталам), которые в ближайшее время могут оказаться или уже находятся в зоне воздействия СДЯВ.
По этому сигналу личный состав войск (сил) и население немедленно применяют средства индивидуальной защиты или укрываются в убежищах. В помещениях и боевых машинах вентиляционные системы без фильтров выключаются или переводятся на режим внутренней циркуляции воздуха, а с фильтрами — включаются.
На химически опасных объектах и вокруг них заблаговременно создаются локальные системы оповещения персонала объектов, личного состава войск (сил) и населения близлежащих районов.
Системы оповещения включают в себя аппаратуру оповещения и обслуживающий ее персонал. Оповещение о факте химически опасной аварии (подача сигнала «Химическая тревога») осуществляется операторами, диспетчерами и дежурными химически опасных объектов. Системы оповещения должны иметь возможность в зависимости от обстановки передавать сигналы избирательно:
для отдельных подразделений (цехов) химически опасного объекта;
для всего химически опасного объекта; для воинских частей и населенных пунктов, находящихся вблизи объекта.
В системе оповещения используются электросирены типов «С-40» и «С-28» и аппаратура дистанционного управления и циркулярного вызова (АДУ-ЦВ). Кроме того, для оповещения могут использоваться различные средства громкоговорящей связи. Например, комплект оперативной связи КД-12А и аппаратура производственной громкоговорящей связи ПГС-71 (ПГСИ-ЮМ), бытовые громкоговорители различной мощности, а также существующая радиотрансляционная и телефонная сеть, телевидение.
Электросирена «С-40» обеспечивает озвучивание территории в радиусе 300—700 м, в зависимости от характера и высоты застройки, высоты установки электросирены над поверхностью земли. Масса сирены 96,5 кг, питание от сети 220/380 В. Сирены устанавливаются на наиболее высоких зданиях на уровне не менее чем 2,5 м от верхней точки крыши в стороне от дымовых и вентиляционных труб, а также источников сильных и постоянных шумов.
Электросирена «С-28» устанавливается в шумных цехах промышленных предприятий. Масса сирены 50 кг, питание от сети 220/380 В. Аппаратура дистанционного управления и циркулярного вызова (АДУ-ЦВ) предназначена для построения местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения в городах, населенных пунктах и на объектах народного хозяйства.
Аппаратура обеспечивает централизованное включение электросирен, принудительное дистанционное переключение программ радиотрансляционных узлов для передачи сигналов оповещения и информации для населения об обстановке и правилах поведения в условиях заражения, циркулярное оповещение должностных лиц по телефону.
Аппаратура работает по действующим (занятым или свободным) линиям городской и объектовой телефонной сети.
Заранее разработанные схемы оповещения должны определять порядок оповещения руководящего и командно-начальствующего состава, персонала объектов, личного состава войск (сил) и населения, как в рабочее, так и в нерабочее время.
Следует отметить, что оповещение личного состава воинских частей и формирований Гражданской обороны, а также населения о возникновении химически опасной аварии и возможности заражения атмосферы СДЯВ должно осуществляться с использованием всех имеющихся средств связи, звукоусилительных станций и сигнальных средств.
Для оповещения персонала работающей смены объекта, на котором произошла авария, используются электросирены, радиотрансляционная сеть и внутренняя телефонная связь. Оповещение людей по месту жительства организуется органами местной власти, руководителями ДЭЗ (ЖЭК) с использованием всех имеющихся в распоряжении средств.
Учитывая возможность поступления большого количества запросов от различных организаций и населения при возникновении химически опасных аварий и оповещений о них целесообразна организация информационной (справочной) службы, которая по мере развития аварии и в ходе ликвидации ее последствий должна осуществлять информацию, особенно по правилам поведения людей в условиях заражения СДЯВ.
3.3. Временная эвакуация и укрытие личного
состава войск (сил) и населения, ограничение
доступа и перемещения людей в зонах заражения
Временная эвакуация личного состава войск (сил) и населения предусматривает их вывоз (вывод) из района химического заражения (возможного района заражения) с целью исключения или уменьшения степени поражения. Она организуется соответствующими командирами (начальниками) и местными органами власти.
Следует отметить, что эвакуация личного состава войск (сил) и населения, учитывая быстротечность развития аварии, значительные трудности в ее проведении, особенно связанные с возможностью возникновения паники среди населения, является крайней мерой защиты и проводится в исключительных случаях. Она может проводиться как с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта, так и пешим порядком. Маршруты эвакуации выбираются с учетом складывающейся химической обстановки, метеорологических условий и обозначаются хорошо заметными указателями.
Наиболее эффективно временная эвакуация населения может быть проведена до подхода первичного облака СДЯВ.
Охрана общественного порядка при временной эвакуации населения обеспечивается силами и средствами органов охраны общественного порядка, а при необходимости могут привлекаться и воинские части (подразделения).
Важную роль в поддержании общественного порядка в районе аварии играет ограничение доступа в него людей, а также регулирование различных перемещений сил и средств, участвующих в ликвидации последствий аварии.
Эти ограничения осуществляются для воспрещения доступа в зону заражения лиц, не занятых на работах по ликвидации аварии или поддержанию общественного порядка; для обеспечения сохранности имущества эвакуированного населения; исключения несанкционированного перемещения различного оборудования и имущества, зараженного СДЯВ, на чистые участки; обеспечения движения по кратчайшим маршрутам сил разведки, аварийных команд и транспорта к месту выполнения задач.
Для выполнения этих задач организуются: контрольно-пропускные пункты для обеспечения пропуска людей и транспорта на зараженную территорию; оцепление зараженной территории, выставление постов и установление шлагбаумов, ворот и других заграждений; патрулирование улиц городов и населенных пунктов по границе заражения; сопровождение аварийных команд, подразделений разведки, колонн автомобилей, вывозящих зараженный грунт к месту его обеззараживания патрулями органов охраны общественного порядка или патрульными машинами ГАИ; регулирование движения на маршрутах эвакуации населения; установление предупредительных знаков (щитов) на границах зон заражения.
В связи с трудностями осуществления в короткие сроки эвакуации больших масс войск (сил) и населения должна предусматриваться возможность временного их укрытия в убежищах, оборудованных фильтровентиляционными установками. Вместе с тем пребывание людей в убежищах даже в течение 1—2 сут. может привести к возникновению медицинских, гигиенических и других проблем.
При отсутствии убежищ или других герметичных укрытий можно временно, хотя бы на период прохождения первичного облака, рекомендовать личному составу войск (сил) и населению оставаться в своих жилых и служебных помещениях, приняв меры по их герметизации (закрытие и уплотнение дверей, окон, форточек, вентиляционных отверстий и т. п.).
Однако после прохождения первичного облака при неблагоприятно складывающейся химической обстановке должна организовываться эвакуация личного состава войск (сил) и населения или обеспечена их защита применением средств индивидуальной защиты. В качестве средств индивидуальной защиты могут применяться фильтрующие и изолирующие противогазы и защитная одежда. При этом необходимо учитывать, что фильтрующие противогазы от ряда СДЯВ не защищают, а по некоторым из них имеют малую защитную мощность. При организации укрытия личного состава и населения в убежищах (укрытиях), расположенных, как правило, в подвалах, следует учитывать, что большинство СДЯВ тяжелее воздуха и могут накапливаться в низких местах и затекать в подвалы. Кроме того, ряд СДЯВ не задерживаются фильтрами фильтровентиляционных установок убежищ. В таких случаях убежища (укрытия) могут использоваться в режиме полной изоляции.
3.4. Медицинская помощь пострадавшим при
химически опасных авариях
Крупномасштабные химически опасные аварии могут приводить к поражениям различной тяжести большого количества людей. В результате складывается трудная обстановка для оказания медицинской помощи как по объему работ, так и по условиям их проведения. Часто эта обстановка осложняется тем, что пострадавших дополнительно приходится защищать от сопутствующих аварии опасностей (пожаров, взрывов и т. п.).
Пострадавшим в зоне заражения или в районе аварии оказывается первая помощь и принимаются меры к быстрейшей эвакуации.
Для решения этих объемных задач часто не оказывается достаточного количества сил и средств на объекте аварии и даже в ближайшем районе (городе). В связи с этим планами защиты от СДЯВ должно быть предусмотрено привлечение для решения этих задач формирований медицинской службы Гражданской обороны соседних районов (городов), а также подразделений медицинской службы соседних гарнизонов.
Таким образом, в основу организации медицинской помощи пострадавшим при химически опасных авариях должен быть положен дифференцированный подход в зависимости от обстановки, предусмотрена двухэтапная система лечебно-эвакуационного обеспечения: первая медицинская и первая врачебная помощь, оказываемая непосредственно в районе химической аварии и очаге химического поражения, и специализированная помощь и стационарное лечение, организованные за пределами района и очага.
На первом наиболее важном в организационном отношении этапе главной задачей медицинской службы при возникновении химически опасной аварии является своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим, а в ряде случаев и проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению  возникновения инфекционных заболеваний. Для выполнения этих задач необходимы мобильные медицинские подразделения (формирования), обладающие высокой готовностью, способные немедленно приступить к оказанию помощи пострадавшим при любых обстоятельствах. Требуется координация их действий, четкое определение им сферы деятельности, установление объема работ. Необходимо руководство медицинскими подразделениями (формированиями) из единого центра.
Порядок использования медицинских подразделений (формирований) при авариях со СДЯВ определяется исходя из положений лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших.
Первая медицинская помощь лицам, пораженным СДЯВ и получившим травмы, оказывается непосредственно на месте поражения (получения травмы).
Это достигается двумя путями: во-первых, сами пострадавшие оказывают само- и взаимопомощь, во-вторых, к спасательным работам немедленно привлекаются медицинские подразделения (санитарные дружины, санитарные посты). Пострадавшие эвакуируются из района аварии и зоны заражения независимо от тяжести поражения. Тяжело пораженных сопровождает медицинский персонал, для чего формируются бригады сопровождения. Все раненые и больные доставляются в лечебные учреждения (клиники, больницы, госпитали и т. д.).
Основное требование к организации первой медицинской помощи — оказать ее максимальному числу пострадавших в минимально короткие сроки и осуществить их эвакуацию в лечебные учреждения. При этом легкораненые могут эвакуироваться небольшими группами пешим порядком. Люди, находящиеся в тяжелом состоянии, вывозятся транспортом. Для перевозки пострадавших используют санитарный транспорт и только в исключительных случаях допускается применение транспортных средств общего назначения. Неправильное транспортирование опасно осложнениями для пораженных. Поэтому автомобили, предназначенные для перевозки пострадавших должны иметь соответствующее санитарное оборудование.
Для эвакуации пострадавших установлены определенные правила. В первую очередь на транспорт грузятся тяжело пораженные, затем пораженные средней тяжести, которые могут ехать сидя, последними — легко пораженные. Инфекционные больные и пострадавшие с резко выраженными признаками психического расстройства перевозятся отдельно.
За эвакуацию пострадавших отвечают специально назначенные лица из состава штаба руководства ликвидацией последствий аварии или членов постоянных чрезвычайных комиссий городов (районов). Непосредственными организаторами эвакуации являются ответственные лица медицинской службы или командиры медицинских формирований Гражданской обороны. Они лично проводят первичную эвакотранспортную сортировку пострадавших, определяют очередность и способы их отправки, контролируют правильность загрузки транспортных средств.
На втором этапе оказание медицинской помощи производится в лечебных учреждениях.
Своевременно оказанная медицинская помощь пострадавшим при химически опасных авариях позволяет значительно снизить, а в ряде случаев полностью исключить летальные исходы среди пораженных.
3.5. Подготовка сил и средств для ликвидации последствий химически опасных аварий
Задача по ликвидации последствий химически опасных аварий в войсках (силах) возложена на штатные и нештатные подразделения (отряды, команды). Их подготовка осуществляется в соответствии с программами боевой подготовки. Нештатные подразделения (отряды, команды), формируемые из подразделений химических и инженерных войск, медицинской службы, тыла, подготовку осуществляют на сборах в каждом периоде обучения. В ходе сборов проводятся занятия и учения, на которых изучаются и отрабатываются способы выполнения задач по ликвидации последствий химически опасных аварий. В Гражданской обороне задача ликвидации последствий химически опасных аварий возложена на невоенизированные формирования. Невоенизированные формирования ГО создаются заблаговременно по территориально-производственному принципу. Создание их заключается в укомплектовании личным составом, оснащении транспортом, Специальной техникой, имуществом, в обучении личного состава по соответствующим программам.
Организационная структура и техническое оснащение формирований определяются исходя из их назначения и специфики производственной деятельности объектов, на базе которых они созданы. При этом учитываются производственные особенности объекта, наличие на нем соответствующей техники и механизмов, необходимых для осуществления работ по ликвидации последствий аварий.
Производственный принцип является основой комплектования невоенизированных формирований. Он дает возможность сохранить целостность коллектива и обеспечить твердое и непрерывное управление формированиями.
При создании невоенизированных формирований необходимо учитывать, какие последствия могут возникнуть при химически опасных авариях на данной территории. Начальник Гражданской обороны объекта (города, района, области) должен оценить возможный .характер и объем спасательных и других неотложных работ и на этой основе определить состав, численность и техническое оснащение создаваемых сил и средств. Для ликвидации химически опасных аварий формирования должны иметь средства пожаротушения и доставки большого количества воды, бульдозеры, траншейные машины, средства для разборки завалов, ликвидации аварий на различных энергетических сетях, специальные средства защиты, запасы табельных дегазирующих веществ, а также химические продукты и отходы промышленного производства, которые возможно использовать для дегазации (нейтрализации) того или иного СДЯВ.
Невоенизированные формирования Гражданской обороны комплектуются личным составом и оснащаются техникой с таким расчетом, чтобы их привлечение к спасательным и другим неотложным работам не нарушало производственной деятельности объектов. Особое внимание при комплектовании личным Составом сил, предназначенных для выполнения задач по ликвидации последствий химически опасной аварии, обращается на тщательный подбор командно-начальствующего состава. Эти люди должны обладать не только хорошими организаторскими способностями и высокими волевыми качествами, но и иметь специальные знания, а по возможности и опыт работы по ликвидации химически опасных аварий.
Невоенизированные формирования Гражданской обороны в зависимости от подчиненности приводятся в готовность по указанию начальников Гражданской обороны соответствующих объектов (городов, районов, областей, краев). При этом заблаговременно определяются: порядок их оповещения; места и время сбора личного состава формирований; места, сроки и порядок получения транспорта, техники и материальных средств; районы сосредоточения формирований, маршруты их выдвижения и время прибытия в эти районы; время и порядок проверки готовности формирований.
Степень подготовленности формирований определяют по итогам выполнения ими практических задач на учениях или по результатам их действий при ликвидации последствий химически опасных аварий.
Ответственность за подготовку формирований несут начальники Гражданской обороны объектов. Основными задачами подготовки формирований являются: поддержание их постоянной готовности к выполнению задач Гражданской обороны, освоение личным составом имеющейся на оснащении формирований техники и приборов, приемов и способов ликвидации последствий химически опасных аварий.
Успешное и своевременное выполнение задач, стоящих перед формированиями Гражданской обороны, во многом зависит от уровня подготовки их командно-начальствующего и личного состава. Практические, показные и инструкторско-методические занятия, групповые упражнения, семинары являются основными методами обучения командно-начальствующего состава. Закрепление и совершенствование теоретических знаний и практических навыков личного состава осуществляется на командно-штабных учениях и тренировках, тактико-специальных занятиях и учениях с формированиями. Командно-начальствующий состав обучается в основном на объектах при проведении сборов и плановых занятий, проходит подготовку на городских и районных курсах Гражданской обороны, а также самостоятельно.
Командиры невоенизированных формирований несут ответственность за подготовку и обучение личного состава формирований. Обучение включает подготовку по программе всеобщего обязательного минимума знаний населения по гражданской обороне, специальную и тактико-специальную подготовку.
При подготовке личного состава формирований используются различные формы и методы обучения: упражнения и тренировки, групповые занятия, выполнение нормативов, соревнования и строевые смотры, а также тактико-специальные занятия и учения.
Качество подготовки формирований существенно зависит от наличия и состояния учебно-материальной базы — учебных городков и натурных участков, оборудованных классов, специальных кабинетов, учебных пунктов Гражданской обороны, макетов и приборов, наглядных пособий и учебного имущества. Основу учебно-материальной базы для практического обучения формирований составляют учебные городки, создаваемые на крупных химически опасных объектах, в городах, районах и областях.
При создании учебно-материальной базы для практического обучения следует учитывать местные условия и характер предстоящих возможных действий формирований. Это позволяет вести их подготовку наиболее целенаправленно и эффективно.
3.6. Подготовка личного состава войск (сил) и
населения к защите от сильнодействующих
ядовитых веществ
Подготовка личного состава войск (сил) к защите от СДЯВ организуется и осуществляется в ходе боевой подготовки в объеме, определенном программами (курсами).
Подготовка рабочих, служащих и колхозников, не состоящих в формированиях Гражданской обороны, по защите от СДЯВ организуется и проводится по месту работы по программам с целью дать обучаемым определенный объем знаний и привить практические навыки в эффективном применении средств и способов защиты как от современных средств поражения противника, так и при возникновении стихийных бедствий, аварий и катастроф.
Главная задача первого года обучения заключается в изучении основных средств и способов защиты, приобретении твердых и уверенных практических навыков, в их применении.
На втором году главной задачей является обучение умелым действиям в очаге поражения и зонах заражения, совершенствование практических навыков по оказанию само- и взаимопомощи при поражениях. Главной задачей третьего года обучения является наращивание и совершенствование знаний и практических навыков по выполнению мероприятий защиты. При завершении третьего года обучаемые должны знать материал в объеме всей программы, уметь выполнять все нормативы Гражданской обороны.
Для обучения рабочих, служащих и колхозников на предприятиях (в колхозах, совхозах) ежегодно создаются учебные группы. Руководители этих групп ежегодно проходят методическую подготовку на курсах Гражданской обороны или на объектах народного хозяйства по соответствующему разделу программы. Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий на учебный год.
Обучение защите от СДЯВ взрослых граждан, не занятых в производстве и сфере обслуживания (инвалидов, пенсионеров, домохозяек и других), организуется по месту жительства.
Непосредственными организаторами обучения данной категории населения являются соответствующие штабы Гражданской обороны, которые должны контролировать ход обучения, оказывать руководителям занятий необходимую помощь. Обучение имеет целью подготовить население к умелым действиям как при угрозе возникновения химически опасной аварии, так и по сигналам оповещения Гражданской обороны, а также в очагах поражения и зонах заражения СДЯВ. Обучение защите от СДЯВ учащихся общеобразовательных школ, училищ профтехобразования, техникумов и студентов высших учебных заведений проводится по месту учебы. Ответственность за организацию занятий, их качественную подготовку и проведение, материальное обеспечение возлагается на начальников Гражданской обороны объектов (директоров общеобразовательных школ, училищ профтехобразования, техникумов, ректоров вузов). Занятия с указанными категориями обучаемых организуются по программам, изданным Госкомитетом СССР по обращению совместно со штабом ГО СССР (или согласованным с ним)
В результате подготовки по защите от СДЯВ население Должно: знать основные характеристики СДЯВ способы защиты от них и уметь применять их на практике; уметь своевременно занимать убежища и укрытия и знать правила поведения в них; уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты, знать свои обязанности при угрозе поражения СДЯВ, уметь подготовить свою квартиру, защищать продукты питания и воду; знать сигнал «Химическая тревога» уметь правильно действовать по нему, выполнять правила поведения в очагах поражения и зонах заражения знать и выполнять правила эвакуации; уметь оказывать само- и взаимопомощь при поражениях; уметь защищать детей и обеспечивать их безопасность при выполнении мероприятий Гражданской обороны.

Глава 4
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ АВАРИЙ
4.1. Организация ликвидации последствий химически опасных аварий
Организация ликвидации химически опасных аварий зависит от их масштабов и последствий.
Масштаб аварии определяется количеством СДЯВ, выброшенного в атмосферу (на местность), и его пространственно-временным распределением, а также плотностью населения, наличием личного состава войск (сил), для которых создается угроза поражения. Совокупность масштабов аварии, результатов воздействия химического заражения на войска (силы) и население, объекты народного хозяйства и окружающую среду образуют последствия аварии.
Химически опасные аварии, исходя из протяженности границ распространения СДЯВ и их последствий, предлагается подразделять на следующие типы: локальная, местная и общая.
Локальная авария — авария, химические последствия которой ограничиваются одним сооружением (агрегатом, установкой) предприятия, приводят к заражению в этом сооружении воздуха и оборудования и создают угрозу поражения работающего в нем производственного персонала.
Местная авария — авария, химические последствия которой ограничиваются производственной площадкой предприятия или его санитарно-защитной зоной* и создают угрозу поражения производственного персонала всего предприятия. 
*Санитарно-защитная зона — зона разрыва между предприятием и ближайшими жилыми и общественными зданиями. Создается она в целях защиты населения от влияния вредных выбросов, содержащих промышленные яды.

Общая аварий — авария, химические последствий которой распространяются за пределы производственной площадки предприятия и его санитарно-защитной зоны с превышением пороговых токсодоз, приводят (создают угрозу) к заражению окружающей среды и поражению личного состава войск (сил), дислоцирующихся вблизи предприятия, и населения.
Ликвидация последствий локальной аварии осуществляется силами и средствами предприятия, на котором произошла авария. Для этого на предприятиях крупнотоннажного производства и потребления СДЯВ имеются специальные штатные газоспасательные отряды и невоенизированные формирования (сводные отряды, команды, группы).
Газоспасательный отряд, как правило, состоит из трех взводов: оперативного, несущего постоянное четырехсменное дежурство и предназначенного для ликвидации аварий и спасения людей; обеспечения безопасности, занимающегося проверкой соблюдения требований безопасности на рабочих местах, в цехах и оказанием помощи в выполнении этих задач на предприятии; технического, задачей которого является обеспечение цехов предприятия средствами защиты и их проверка.
В каждом цехе предприятия, связанном с производством или потреблением СДЯВ, имеются нештатные аварийные команды (группы).
Руководство ликвидацией последствий локальной аварии на предприятии осуществляет штаб проведения аварийных работ во главе с главным инженером предприятия.
К ликвидации последствий местной аварии кроме сил и средств предприятия могут привлекаться части и формирования Гражданской обороны города (района, области). Руководство ликвидацией местной аварии осуществляет штаб проведения аварийных работ предприятия или районная (городская) постоянная чрезвычайная комиссия.
К ликвидации последствий общей аварии кроме сил и средств предприятия и Гражданской обороны по решению командующего войсками военного округа могут привлекаться воинские подразделения (части).
Руководство работами по ликвидации последствий общей аварии осуществляет в зависимости от масштабов районная, областная, краевая или республиканская постоянная чрезвычайная комиссия, а в случаях с особо тяжелыми последствиями аварии Правительственная комиссия.
Постоянные чрезвычайные комиссии (городские, районные, областные, краевые, республиканские) предназначены для руководства борьбой с крупными стихийными бедствиями, катастрофами, различными авариями, а также для организации ликвидации их последствий.
Они возглавляются, как правило, первыми заместителями председателей соответствующих исполкомов Советов народных депутатов. В состав комиссий входят заместители председателя, начальники управлений (отделов) и служб исполкома.
Правительственные комиссии не являются постоянно действующими. Они могут создаваться на период ликвидации последствий наиболее крупных катастрофических бедствий и аварий, затрагивающих интересы целых регионов страны или требующих для ликвидации их последствий сосредоточения усилий и материальных средств республики или страны.
Для руководства воинскими частями, а также частями Гражданской обороны, принимающими участие в ликвидации последствий общих аварий, могут создаваться оперативные группы.
В случае химически опасной аварии на транспорте при перевозках СДЯВ организация ликвидации ее последствий также зависит от масштабов аварии и ее последствий.
Ликвидация аварий и их последствий, связанных с нарушением герметичности запорных устройств цистерн и капельным истечением СДЯВ, осуществляется специалистами, сопровождающими транспорт со СДЯВ.
При более крупных авариях, связанных с нарушением герметичности цистерн и значительным выбросом (утечкой) СДЯВ, ликвидация аварии и ее последствий организуется управлением (отделением) железной дороги с участием местных органов власти. Если авария произошла при перевозках СДЯВ автомобильным транспортом, то ликвидация осуществляется районной (городской, областной) чрезвычайной комиссией.
К ликвидации таких химически опасных аварий и их последствий могут также привлекаться специальные команды с предприятий-грузоотправителей, части (подразделения) и формирования Гражданской обороны, а при необходимости и воинские части (подразделения).
Руководство воинскими частями, частями и подразделениями Гражданской обороны, привлекаемыми к ликвидации последствий таких аварий, осуществляет представитель штаба военного округа (флота), на территории которого произошла авария.
Ликвидация последствий химически опасных аварий включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в кратчайшие сроки в целях оказания помощи пострадавшему населению и войскам (силам) в районе аварии, предотвращения дальнейших потерь, а также восстановления жизнедеятельности населенных пунктов, функционирования объектов народного хозяйства и воинских частей.
Комплекс мероприятий по ликвидации последствий химически опасных аварий включает:
прогнозирование возможных последствий химически опасных аварий;
выявление и оценку последствий химически опасных аварий;
осуществление спасательных и других неотложных работ;
ликвидацию химического заражения;
проведение специальной обработки техники и санитарной обработки людей;
оказание медицинской помощи пораженным.
Прогнозирование возможных последствий химически опасных аварий осуществляется расчетно-аналитичёскими станциями, группами или штабами частей. Полученные данные используются для принятия неотложных мер защиты личного состава войск (сил) и населения, организации выявления последствий аварии, проведения спасательных и других неотложных работ.
Выявление последствий аварии осуществляется проведением химической и инженерной разведки. Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения задач разведки, зависит от характера и ее масштабов. Данные разведки собираются в штабе руководства ликвидацией аварии (чрезвычайной комиссии). На их основе производится оценка последствий аварии, разрабатывается план их ликвидации.
Спасательные и другие неотложные работы проводятся с целью спасения людей и оказания помощи пораженным, локализации и устранения аварийных повреждений, создания условий для последующего проведения работ по ликвидации последствий аварии.
Ликвидация химического заражения проводится путем дегазации (нейтрализации) оборудования, зданий, сооружений и местности в районе аварии, зараженных СДЯВ, и осуществляется с целью снижения степени их заражения и исключения поражения людей.
Специальная обработка техники и санитарная обработка людей проводится на выходе из зон заражения и осуществляется с целью предотвращения поражения людей СДЯВ.
Эффективность этих мероприятий зависит от своевременности и качества их проведения.
Медицинская помощь пораженному личному составу войск (сил) и населению оказывается с целью уменьшения угрозы их здоровью, ослабления воздействия на них СДЯВ.
Осуществление комплекса мероприятий по ликвидации последствий химически опасных аварий требует четкой организации и уверенного руководства их проведением.
При химически опасной аварии руководитель работ по ликвидации ее последствий обязан:
оценить химическую обстановку, определить границы зоны заражения, принять меры по ее обозначению и оцеплению;
выявить людей, подвергшихся воздействию СДЯВ, и организовать оказание им медицинской помощи;
разработать план ликвидации последствий аварии, в котором в зависимости от масштабов и характера химического заражения изложить: краткую характеристику последствий аварии и выводы из оценки химической обстановки; задачи воинским частям, частям и формированиям Гражданской обороны, привлекаемым к работам по ликвидации последствий аварии; очередность работ и сроки их выполнения; способы дегазации (нейтрализации) СДЯВ; организацию контроля за полнотой дегазации (нейтрализации) местности, техники, зданий, сооружений и транспорта; организацию медицинского обеспечения; требования безопасности; организацию управлений и порядок представления донесений о ходе работ.
Как правило, работа начинается с рекогносцировки района аварии, в ходе которой определяются: масштаб аварии и общий порядок ее ликвидации; возможные масштабы распространения жидкой и паровой фаз СДЯВ;
противопожарное состояние района предстоящих
работ;
объем работ по эвакуации личного состава войск (сил), населения и животных;
потребное количество сил и средств для проведения работ;
места сосредоточения сил и средств ликвидации последствий аварии;
задачи по расчистке путей подхода и подъезда к месту аварии;
метеорологические условия и места организации базы, пунктов управления, выдачи средств защиты, питания и т. д.
По результатам рекогносцировки ставятся задачи силам, привлекаемым к работам. При этом предусматривается выполнение следующих задач, перечень которых в зависимости от конкретной обстановки может уточняться:
выявление и контроль зоны распространения паров СДЯВ;
оповещение и эвакуация личного состава войск (сил), населения и животных из зоны заражения;
оказание медицинской помощи пораженным;
организация оцепления зоны аварии и распространения опасных концентраций СДЯВ;
ликвидация пожаров, обеспечение взрыво- и пожаробезопасности проводимых работ;
расчистка и освобождение подходов и подъездов к месту аварии;
устранение или ограничение течи СДЯВ из поврежденных емкостей и их растекания на местности;
перекачка или сбор СДЯВ в резервные емкости;
организация дегазации (нейтрализации) СДЯВ в очаге аварии;
организация дегазации (нейтрализации) техники, участвовавшей в работах;
санитарная обработка лиц, принимающих участие в работах.
После постановки задачи каждому командиру воинских частей (подразделений), частей и формирований Гражданской обороны, принимающих участие в ликвидации последствий аварии, вручается наряд-допуск на выполнение работ в зоне заражения (приложение 1).
Для руководства силами и средствами, принимающими участие в ликвидации последствий химически опасной аварии, создается система связи. Для управления силами охраны общественного порядка, противопожарной охраны, воинскими подразделениями могут создаваться радиосети. Используются также телефонные линии государственной сети общего пользования, прямые телефонные линии, а также полевые телефонные линии, создаваемые воинскими подразделениями.
Следует отметить, что работы по ликвидации последствий химически опасных аварий должны проводиться при любых метеорологических условиях, в любое время суток, а при необходимости круглосуточно. В этом случае работа организуется посменно.
4.2. Химическая разведка и химический 
контроль при ликвидации химически опасных аварий
Химическая разведка и химический контроль, являясь одними из основных мероприятий, осуществляемых в ходе ликвидации последствий химически опасных аварий, направлены на выявление химической обстановки в районе аварии.
Выявление химической обстановки достигается:
разведкой района аварии для определения границ и зоны заражения СДЯВ, оценкой количества выброшенного (вылившегося) СДЯВ и плотности заражения им местности, определением направлений распространения жидкой и парогазовой фазы СДЯВ;
разведкой маршрутов подхода к району аварии, эвакуации личного состава войск (сил), населения и животных, обхода района заражения;
определением масштабов и степени заражения воздуха СДЯВ, контролем за их изменением во времени;
определением возможности пребывания в районе аварии без средств защиты после ликвидации заражения СДЯВ; отбором проб воздуха, грунта, воды, смывов с оборудования, зданий, сооружений и техники.
Химический контроль, осуществляемый в районах аварий со СДЯВ, включает:
определение степени заражения СДЯВ оборудования, зданий, сооружений, техники, воздуха, почвы и источников воды в районе аварии, контроль за ее изменением во времени;
установление возможности безопасного пребывания личного состава войск (сил) и населения в районе аварии без средств защиты;
идентификацию немаркированных и бесхозных
СДЯВ.
Учитывая скоротечность поступления СДЯВ в окружающую среду при авариях, а также формирования их поражающих концентраций, временной фактор в организации и проведении химической разведки и химического контроля имеет первостепенное значение.
Первая информация о формировании опасных концентраций СДЯВ при аварии, направлении распространения зараженного воздуха, как правило, поступает от стационарных химических датчиков, устанавливаемых в цехах, на территории предприятия и в санитарно-защитной зоне вокруг предприятия.
На основе этой информации и с учетом метеорологической обстановки организуется проведение химической разведки.
Химическая разведка в районе аварии начинается с разведки ее очага. Причем, как правило, она организуется одновременно с выполнением задач подразделениями, проводящими спасательные и другие неотложные работы, в которых прежде всего участвуют подразделения газоспасательной службы.: Подход к очагу аварии (аварийному цеху, емкости) осуществляется с подветренной стороны. Вблизи границы заражения СДЯВ организуется рубеж ввода групп разведки в очаг аварии. Разведка очага аварии ведется группами разведки в составе не менее 3 человек, один из которых является химиком-разведчиком. На рубеже ввода группа получает необходимое снаряжение (радиостанцию, электрические фонари, приборы разведки, средства отбора проб, средства оказания медицинской помощи), проходит инструктаж переводит средства индивидуальной защиты в боевое положение и направляется в очаг аварии. Разведка очага аварии проводится только с применением изолирующих противогазов и средств индивидуальной защиты кожи. В ходе разведки очага аварии осматривается место (объект) аварии, определяются ее причины и масштабы, принимаются по возможности меры по устранению причин аварии или ее локализации. Осуществляется розыск пораженных людей, оказание им первой помощи и их эвакуация. Определяется степень заражения воздуха СДЯВ, отбираются пробы (смывы) с оборудования и стен помещений (сооружений) для последующего их лабораторного анализа. Результаты разведки докладываются по радио. Если объем задач по разведке очага аварии значителен, то организуется посменная работа групп разведки. Одновременно с разведкой очага аварии организуется химическая разведка на территории предприятия и вокруг него.
Химическая разведка на территории предприятия разведывательными группами (дозорами) ведется на разведывательных химических машинах или в пешем порядке. При этом разведывательные группы (дозоры), двигаясь между цехами, через каждые 50— 100 м останавливаются и с помощью приборов делают замеры, определяют участок разлива и границы распространения парогазовой фазы СДЯВ. Границы заражения обозначаются знаками ограждения. Однако необходимо помнить, что многие СДЯВ пожаро-и взрывоопасны. Поэтому в зависимости от типа СДЯВ в ряде случаев категорически запрещается не только выстреливание знаков ограждения, но и их установка путем забивания, так как это может привести к взрыву.
Как правило, на границах зон заражения с интервалом 300—500 м выставляются химические наблюдательные посты, предназначенные для контроля за изменением направления распространения зараженного воздуха и для контроля за изменением концентрации СДЯВ.
При ведении химической разведки на территории предприятий следует учитывать, что движение воздушных масс между цехами может отличаться от общего направления ветра. В связи с этим для контроля за направлением ветра на территории предприятий целесообразно использовать дымовые шашки и гранаты с соблюдением требований взрыво- и пожаробезопасности.
, Химическая разведка вне территории предприятия, как правило, ведется на разведывательных химических машинах. Выявление границ зоны распространения СДЯВ осуществляется несколькими химическими разведывательными дозорами, которые двигаются с разных сторон разведываемой территории с интервалом 300—500 м навстречу друг другу. Определение заражения воздуха проводится через 200 - 300 м. При обнаружении заражения воздуха СДЯВ дозоры обозначают границы зоны заражения, останавливаются и, как правило, начинают выполнять роль химических наблюдательных постов, контролируя изменение направления распространения СДЯВ и его концентрацию. Дальнейшее движение дозоров осуществляется лишь по команде лица, отвечающего за ведение химической разведки. Химические разведывательные дозоры, в том числе выполняющие задачи химических наблюдательных постов, данные разведки докладывают по радио. Химическая разведка и контроль ведутся в ходе работ постоянно вплоть ДО полной ликвидации последствий аварии. По завершении ликвидации последствий аварии химический контроль за районом аварии передается санитарным органам.
В целях решения задач химического контроля анализ проб, отобранных химическими разведывательными дозорами, осуществляется в стационарных лабораториях (цеховых, заводских), лабораториях санэпидемстанций или в войсковых лабораториях. Порядок, места, периодичность отбора проб и способы их доставки в лаборатории устанавливаются штабом ликвидации последствий аварии.
Для проведения анализов в лабораториях должны использоваться метрологически аттестованные методики, приведенные в справочной литературе по контролю вредных веществ в различных средах.
В случае возникновения трудностей при установлении природы СДЯВ, особенно при транспортировании их без сопроводительных документов, пробы этих СДЯВ отправляются для анализа в специализированные лаборатории научных учреждений или вузов.
В штабе ликвидации химически опасной аварии на основе данных химической разведки и контроля проводится оценка последствий аварии, принимаются решения по защите населения, планируются мероприятия по ликвидации последствий аварии.
Ведение химической разведки и химического контроля осуществляется с использованием различных средств и методов отбора, подготовки к анализу и анализа СДЯВ. Однако, большинство из них используется только в стационарных условиях специализированных лабораторий. Для решения же задач химической разведки и контроля при ликвидации последствий аварий со СДЯВ наиболее удобны переносные экспрессные средства. К таким средствам относятся переносные газосигнализаторы, индикаторные пленки (бумажки), индикаторные трубки, а также сенсоры. Распространенными средствами газового экспресс-анализа являются индикаторные трубки. Их действие основано на цветных (колориметрических) реакциях СДЯВ со специально выбранной индикаторной рецептурой. Индикаторные трубки имеют достаточно высокую чувствительность, позволяющую определять СДЯВ на уровне значений их ПДК. Они просты в эксплуатации и, главное, являются легко переносимыми экспрессными средствами анализа.
Наиболее широкое распространение среди приборов, использующих индикаторные трубки для определения вредных химических веществ в воздухе, нашли газоопределители серии ГХ (табл. 4.1) и универсальные газоанализаторы УГ-2 (рис. 4.1) и УГ-3 (табл. 4.2 и 4.3).

Рис. 4.1. Универсальный газоанализатор УГ-2:
1 — шток; 2 - индикаторная трубка; 3 —
воздухозаборное устройство; 4 —  ампулы
с индикаторным порошком; 5 — шкала;
6 - ремень; 7 – резиновая трубка

Таблица 4,1

Таблица 4,2

Вредные вещества, определяемые газоанализатором УГ-2

Определяемый компонент	Объем анализируемого воздуха, мл	Диапазон измерения,
. мг/м3	Продолжительность анализа. мин	Срок годности ИТ, мес.	Основные реагенты индикаторного порошка	
Аммиак 	250	0-30	4	8	Бромфеноловый
синий	
Ацетилен 	30	0—300	2	8	То же	
	265	0-1400	5	24	Иодат калия,
серная кислота	
Ацетон	60	0—6000	3	24	То же	
	300	0—2000	7	10	Гидроксил амин-
хлорид, бромфено-
ловый синий	
Бензин 	300	0—1000	7	24	Иодат калия,
серная кислота	
Бензол 	60	0—5000	4	24	То же	
	350	0—200	7	24	»	
	100	0—1000	4	24	»	
Диоксид серы 	300	0—30	5	8	Иодид калия,
крахмал, иод,
иодид ртути	
	60	0—200	3	8	То же	
Диоксид углерода * 	400	0—15000	8	12	Гидразингидрат,
фуксин	
Дихлорэтан * 	100	0—80000	4	12	То же	
	1200	0—100	14	8	Иодид кадмия,	
	(3X400)				крахмал	
Диэтиловый 
эфир 	400	0—3000	10	15	Хромовый ангидрид, серная кислота	
Ксилол 	300	0—500	4	12	Параформальдегид, серная кислота	
Метиловый 
спирт * 	120	0—2000	3	12	То же	
	400	0—500	6	10	Хромовый ангидрид, серная кислота	
Озон * 	800	0—1	12	8	Индигокармнн	
	(2X400)					
	400	0—2,5	6	8	То же	
Оксиды азота 	325	0—50	7	16	о-Днанизидин	
	150	0—200	5	16	То же	
Оксид углерода 	220	0—120	8	18	Иодат калия,	
					серная кислота	
Сероводород 	60	0—400	5	18	То же	
	300	0—30	5	20	Ацетат свинца,
хлорид бария	
	30	0—300	2	20	То же	
Скипидар * 	400	0—2000	8	10	Хромовый ангидрид, серная кислота	
Тетрахлорид углерода *	150	0—4000	4	10	То же	
	800	0—100	14	8	Иодид кадмия, крахмал	
Толуол 	(2X400)				Иодат калия,
24	
	300	0—500		7		
	100	0—2000	4	24	То же	
Прихлорэтилен*	220	0—80	5	8	Иодид кадмия, крахмал	
						
	400	0—30	7	8	То же	
Углеводороды
нефти 	300	0—1000	7	24	То же	
Хлор 	350	0—15	7	24	Флуоресцеин,
бромид калия	
	100	0—80	4	24	То же	
Хлористый 
водород * 	400	0—30	6	24	Флуоресцеин	
	150	0—100	3	24	То же	
Хлороформ * 	800	0—100	14	8	Иодид кадмия,	
	(2X400)				крахмал	
Этиловый 
спирт * 	300	0—4000	6	10	Триоксид хрома,
серная кислота	
* Для определения данного компонента индикаторные трубки намечены к серийному выпуску.
Таблица 4,3
Вредные вещества определяемые газоанализатором УГ-3

Анализируемое вещество	Объем анализируемого воздуха, мл	Диапазон измерения мг/м3	Срок годности ИГ, мес.	Основные реагенты индикаторного порошка	
Бром	800	0,35-8		Оидид кадмия, крахмал	
Диэтиламин	800	30-150		Хлорид кобальта	
Метилакрилат	800	20-150		Перманганат калия	
Озон	1200	0,1-0,5		Индигокармин	
	400	0,5-2			
Спирты н-бутиловый, изо-бутиловый, изо-пропиловый	800	10-100		Триоксид хрома, серная кислота	
Уксусная кислота	800	5-25		Бром этиловый синий	

В связи с тем, что через индикаторную трубку пропускается строго определенный объем анализируемого воздуха, длина окрашенного слоя индикаторной •трубки пропорциональна концентрации СДЯВ в анализируемом воздухе. Недостатками газоопределителей УГ-2 являются необходимость подготовки оператором индикаторной трубки к работе, продолжительность определения, а главное, ограниченный перечень определяемых СДЯВ.

1- ручной насос; 2-насадка; 3-колпачки;4	дымные фильтры;
5 — патроны к грелке; 6 — фонарь; 7 — грелка;  8 — штырь;
9 — лопатка;  10 — кассета с индикаторными трубками
Для ведения химической разведки и контроля при химически опасных авариях могут быть использованы и войсковые средства химической разведки и химического контроля.
К войсковым средствам химической разведки относятся: аэрозольная пленка АП-1 и войсковой прибор»p химической разведки (рис. 4.2).
Аэрозольная пленка АП-1 предназначена для определения ОВ вероятного противника типа VX в видe аэрозолей и в капельно-жидком состоянии. При химически опасных авариях пленка ввиду малой специфичности ее индикаторного состава может быть использована для определения наличия широкого перечня химических веществ основного (щелочного) характера в капелъно-жидком или аэрозольном состоянии.
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
может быть использован для определения фосфорорганических пестицидов, а также таких СДЯВ, как синильная кислота, хлорциан, фосген (дифосген). Действие прибора, так же как и газоанализаторов

Таблица 4.4
Характеристика войсковых средств химического
контроля и химической разведки

Войсковое средство	Наименование СДЯВ	ПДК р.з мг/л	Порог чувствительности войскового средства по СДЯВ, мг/л	
Средства химической разведки
	
ВПХР, ППХР, ПГО-11, ПХР-МВ: 
индикаторная трубка с тремя зелеными кольцами 				
	Фосген Хлорциан Синильная
кислота	5 • 10-4
5 • 10-3
5 • 10-3	-	
индикаторная трубка  с красным кольцом  и 
красной точкой 	Фосфорсодержащие пестициды	1 • 10-3	-	
индикаторная трубка  с двумя черными кольцами 	Мышьяковистый (фосфористый)
водород	3 • 10-4	-	
индикаторная  трубка с тремя черными кольцами	Окись углерода	2 • 10-2	-	
ГСА-12, ГСП-11, ПРХР, ГСА 1	Фосфорорганические пестициды	1 – 10-3	-	
Средства химического контроля	
АЛ-4, АЛ-4М, ПЛВС, ПХЛ, МПХЛ	Все вышеперечисленные сдяВ		До ПДКр.з	
*ПДКр.з- предельно допустимая  концентрация  в  рабочей зоне

УГ-2 и УГ-3, основано на использовании индикаторных, трубок.
С помощью индикаторной трубки с одним красным Кольцом и красной точкой можно определить наличие в воздухе паров фосфорорганических пестицидов при концентрации 1 • 10-3 мг/л и более, с тремя зелеными Кольцами — наличие в воздухе фосгена (дифосгена), Синильной кислоты и хлорциана.
Аналогичными возможностями обладает и полуавтоматический прибор химической разведки (ППХР), входящий в комплект приборов разведывательных химических машин и действующий на том же принципе. Его питание осуществляется от бортовой сети. Для обнаружения фосфорорганических пестицидов в воздухе могут быть использованы также газосигнализаторы разведывательных химических машин ПРХР, ГСП-11 и ГСА-12.
Для решения задач химического контроля с проведением количественного анализа экстрактов из разных сред на наличие СДЯВ могут быть привлечены войсковые химические лаборатории типа ПХЛ-54, ПХЛ-1, АЛ-4, АЛ-4М, а также химические лаборатории медицинской, ветеринарной и инженерной служб табл. 4.4).
Успешное решение задач химической разведки и |химического контроля определяется своевременностью их организации, слаженностью взаимодействия, наличием средств химической разведки и химического контроля, а также обученностью подразделений химической разведки действиям со штатными средствами разведки.
4,3. Способы и средства ликвидации последствий
 химически опасных аварий
С учетом специфики химически опасных аварий ликвидации их последствий принимаются меры, прежде всего по ограничению и приостановке выброса (утечки) СДЯВ, локализации химического заражения предупреждению заражения грунта и грунтовых вод. Ограничение и приостановка выброса (утечки) СДЯВ осуществляются перекрытием кранов и задвижек на магистралях подачи СДЯВ к месту аварии, заделкой отверстий на магистралях и емкостях с помощью бандажей, хомутов, заглушек, перекачкой жидкости из аварийной емкости в запасную. Эти работы осуществляются под руководством и при непосредственном участии специалистов промышленности, обслуживающих аварийное оборудование или сопровождающих СДЯВ при транспортировании.
Для локализации химического заражения, предотвращения распространения СДЯВ, предупреждения заражения грунта и грунтовых вод могут быть использованы различные способы.
Ограничение растекания СДЯВ по местности с целью уменьшения площади испарения осуществляется обваловкой разлившегося вещества, созданием препятствий на пути растекания, сбором СДЯВ в естественные углубления (ямы, канавы, кюветы), оборудованием специальных ловушек (ям, выемок и т. п.). При проведении работ в первую очередь необходимо предотвратить попадание СДЯВ в реки, озера, в подземные коммуникации, подвалы зданий и сооружений и т. п. Работы эти могут быть выполнены с использованием бульдозеров, скреперов, экскаваторов и другой техники (приложение 3).
В отдельных случаях жидкая фаза СДЯВ с целью ограничения растекания может собираться в специальные емкости (бочки).
Для снижения скорости испарения СДЯВ и ограничения распространения его парогазовой фазы рекомендуется использовать следующие способы:
поглощение парогазовой фазы СДЯВ с помощью
водяных завес;
поглощение жидкой фазы СДЯВ слоем сыпучих адсорбционных материалов (грунт, песок, шлак, керамзиты и т. п.);
изоляция жидкой фазы СДЯВ пенами;
разбавление жидкой фазы СДЯВ водой или растворами нейтральных веществ;
дегазация (нейтрализация) СДЯВ растворами химически активных реагентов.
Поглощение парогазовой фазы СДЯВ с целью ограничения ее распространения может производиться путем создания на направлении распространения СДЯВ мелкодисперсных водяных завес. Для нейтрализации СДЯВ в воду могут добавляться нейтрализующие вещества. Мелкодисперсные водяные завесы создаются с помощью пожарных машин (мотопомп), обеспечивающих давление струи воды не менее 0,6 МПа. При меньших давлениях, как правило, необходимая диспёреность капель воды, способных поглощать (связывать) парогазовую фазу СДЯВ, не достигается. Для создания мелкодисперсных водяных завес рекомендуется в комплекте пожарных машин  (мотопомп) иметь специально оборудованные брандспойты (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Приспособление для постановки водяной завесы:

а - устройство; б — создание водяной завесы; 1 — органическое стекло; 2 — ручной пожарный ствол; 3 — рукав; 4 — подставка
Поглощение жидкой фазы СДЯВ слоем сыпучих адсорбентов может осуществляться рассыпанием (надвиганием) материала на жидкую фазу. При этом слой адсорбента должен быть не менее 10—15 см. Загрязненный сыпучий материал и верхний слой грунта (на глубину впитывания СДЯВ) при необходимости собирается в специальные емкости для последующего вывоза в места дегазации (нейтрализации). Заполнение этих емкостей проводится на 2/3 объема для последующей добавки дегазаторов (нейтрализаторов). В тех случаях, когда условия охраны окружающей среды позволяют проводить дегазацию (нейтрализацию) СДЯВ на месте, загрязненный адсорбент или грунт не собирается и не вывозится. Их дегазация (нейтрализация) проводится на месте обработкой жидкими рецептурами или твердыми дегазирующими (нейтрализующими) веществами. При авариях с горючими веществами (гидразин и др.) небольшие загрязненные участки могут подвергаться выжиганию. Для этого грунт заливают горючим (керосином) и поджигают. По мере снижения интенсивности горения выжигаемую массу перемешивают, а при невозможности перемешать — выжигание повторяют. Мерзлый грунт со снегом выжигают при норме расхода керосина 8—10 л/м2. За счет первого выжигания грунт подсушивается, при повторном выжигании сжигают СДЯВ полностью.
Изоляция жидкой фазы СДЯВ пенами осуществляется с целью уменьшения их испарения. Более того, в пену могут вводиться дегазирующие (нейтрализующие) добавки, которые, вступая в реакцию со СДЯВ, образуют нетоксичные или малолетучие вещества. Для получения пен и покрытия ими жидкого СДЯВ используют пеногенераторы пожарных машин. Такой способ изоляции СДЯВ пенами эффективен и может применяться при достаточном количестве технических средств на больших площадях. Наиболее же доступным способом снижения скорости испарения СДЯВ является разбавление жидкой фазы СДЯВ струей воды или растворами нейтрализующих веществ. Вода или растворы нейтрализующих веществ могут подаваться в очаг аварии мелкодисперсной или компактной струями. Мелкодисперсная струя, подаваемая в виде «зонтика» обеспечивает дегазацию (нейтрализацию) как жидкой фазы, так и абсорции и  одновременно дегазацию (нейтрализацию) паров СДЯВ. Компактная струя используется нейтрализации концентрированных кислот, окислителей и других веществ, бурно реагирующих с водой-
Мелкодисперсная струя может создаваться с использованием прямых брандспойтов войсковых авторазливочных станций (АРС), пожарных машин, мотопомп и других средств. При этом вода должна подаваться высоко вверх, что обеспечивает получение ниспадающей раздробленной струи. Характеристика пожарных-машин приведена в табл. 4.5.

Таблица 4,5
Характеристика пожарных машин

Марка машины	Подача
насоса,
л/мин	Вместимость
цистерны (бака), л	Длина прокладываемых рукавов.
м	
		воды	пенообразователя		
Пожарные автоцистерны	
АЦ-40(66)	1800 	1500 	— 	320 	
АЦ-40(5ЗА)	1800 	1950 	100 	320 	
АЦ-40(130)	2400 	2100 	150 	320 	
АЦ-40(131)	2400 	2400 	150 	320 	
АА-40(132)	2400 	2000 	150 	200 	
АА-60(543)	3600 	11000 	800 	280 	
АЦ-40(375)	2400 	4000 	180 	320 	
Пожарные автонасосы и станции	
АИР-40(130)	2400		350	620	
АИ-40(130Е)	2400			520	
ПНС-110(131)	6600				
АИП-20(69)	10000				
АИ-30(164А)	120000		400		
АИ-30(130)	12000		500		
Пожарные мотопомпы	
МП-600А	600				
МП-800А	800				
МП-1400	1400			120	
МП-1600	1600			120	
Пожарные автомобили пенного тушения	
АВ-40(375)	2400		4000	120	
Техника химических войск	
APC-14 (APC-15)	300	2500(3200)		40(72)	
Мелкодисперсные струи могут быть генерированы войсковыми тепловыми машинами ТМС-65 (рис. 4.4). Имеющий место нагрев воды, а вследствие этого уменьшение растворимости в ней паров СДЯВ не окажут существенного влияния на процесс нейтрализации, так как по мере удаления водяной струи от сопла реактивного двигателя температура резко снижается. С помощью машины ТМС-65 могут быть применены и щелочные (содовые) растворы с концентрацией до 10%.
В этом случае в процессе  контакта щелочи с газовым потоком реактивного двигателя произойдет нейтрализация некоторого количества щелочи, но образующаяся сода (продукт взаимодействия щелочи с углекислотой) будет также способствовать нейтрализации СДЯВ. Газовый поток машины ТМС-65 можно использовать и для отрыва облака СДЯВ (например, аммиака) от земли для защиты объектов от воздействия пара (газа). Характеристики машин из народного хозяйства, которые могут привлекаться к ликвидации последствий химически опасных аварий, приведены в табл. 4.6 и 4.7.

Рис. 4,4 Тепловая машина для специальной обработки военной техники ТМС-65

Таблица
Характеристика поливо-моечных машин

Параметр 	Марка машины 	

	ПМ-130 	ПМ-130П 	КПМ-64 	ПМ-20 	ПМ-10 	Д-298 	РС-66 	
Шасси 	ЗИЛ- 130 	ЗИЛ-130 	ЗИЛ-130 	ЗИЛ- 
164Д 	ЗИЛ-164 	ЗИЛ-164 	ГАЗ-66 	
Вместимость цистерны, л 	6000 	11000 	10200 	6000 	6000 	4000 	4000 	
Ширина полосы мойки, м 	8 	8 	7 	7,5 	8 	6 	6,5 	
Ширина поливки, м 	18 	18 	18 	18 	18 	1.2 	16 	
Расход жидкости, л/м2: 								
при мойке 	0,9—1,1 	0,9—1,1 	0,9—1,1 	0,9— I Д 	0,9—1,1 	0,9—1,1 	0,9-1,1 	
при поливке 	0,2—0,3 	0,2—0,3 	0,2--0,3 	0,2—0,3 	0,2—0,3 	0,2—0,3 	0,25 	
Рабочие скорости, км/ч: 								
при мойке 	20 	20 	20 	20 	16 	16 	16 	
при поливке 	20 	20 	20 	20 	20 	18 	15 	
Производительность, тыс. м2/ч: 								
при мойке 	16 	16 	16 	16 	15 	12 	7,5 	
при поливке 	60 	60 	60 	60 	55 	45 	35 	
Ширина полосы уборки снега, м 	2,5 	2,5 	2,7 	2,6 	2,6 	2,6 	— 	
Рабочая скорость при уборке снега, км/ч 	21 	21 	12 	12 	12 	12 	— 	

Таблица 4.7
Характеристика специальных машин и приборов, применяемых для обработки территории и сооружении

Машина, прибор 	Марка 	Способ обработки 	Нейтрализующее вещество 	Норма расхода нейтрализующего вещества 	Производительность,
м2 	

	

	одной зарядкой 	в час 	
Пескоразбрызгиватель 	ПР-53 	Рассев  нейтрализующих веществ 	ДТС   ГК,   хлорная известь 	0,5 КГ/М2 	3500 	6000 	
Автомобиль с приборами ПДП-53 	ГАЗ-66 ГАЗ-'51 ЗИЛ-130 	То же 	То же 	0,8—1 КГ/м2 0,8—1 кг/м2 0,8—1 кг/м2 	2600 1300 2500 	— 	
Дорожные машины 	Д-18И 	То же 	То же 	1 кг/м2 	4500 	6000 	
Подметательно  уборочная 	ПУ-53 	Перетирка с нейтрализующим веществом 	» 	— 	— 	7500 	
Поливомоечная 	ПМ-130 	Поливка 	Суспензия ДТС ГК 	1,5-2 л/м2 	3000 	4000 	
Опрыскиватели 	ОВТ-1 	Опрыскивание 	Суспензия ДТС ГК, хлорная известь 	1 л/м2 	1200 	— 	
	ОНК-Б 	То же 	То же 	1 л/м2 	500 	— 	

Наиболее эффективно применение для дегазаций (нейтрализации)  СДЯВ химически активных растворов.
Фосген —  бесцветный  газ,  при температуре ни же 8,2° С конденсируется в бесцветную жидкость. Транспортируется в жидком состоянии. Основным способом дегазации (нейтрализации) является взаимодействие с аммиаком и щелочами. Дегазация (нейтрализация) паров фосгена протекает весьма медленно, при этом пары приобретают беловатый оттенок. Гидролиз паров ускоряется, если использовать раствор щелочи с добавкой активного угля.
Для дегазации (нейтрализации) 1 т фосгена необходимо 0,7 т аммиака или 1,6 т едкого натра, что соответствует 3 т 25% аммиачной воды или 16 т 10% водного раствора едкого натра. Кроме того, для дегазации (нейтрализации) фосгена могут эффективно использоваться отходы щелочных, гипсовых и известковых производств.
Хлор конденсируется в жидкость, при температуре минус 34° С. Транспортируется в жидком состоянии. Основным способом дегазации (нейтрализации) является гидролиз и взаимодействие со щелочными растворами. Хлор достаточно хорошо растворим в воде. При температуре 20° С в 100 г воды растворяется 0,13 г хлора. При температуре ниже 10° С хлор с водой образует кристаллы состава СI • 8Н2О. Исходя из стехиометрии химических реакций и растворимости хлора для дегазации (нейтрализации) 1 т хлора требуется до 150 т воды или 10 т 10% раствора щелочи.
Для дегазации (нейтрализации) могут эффективно использоваться отходы щелочных, известковых и гипсовых производств. Вместе с тем для дегазации (нейтрализации) хлора нельзя использовать водные растворы аммиака, так как аммиак в этом случае может хлорироваться с образованием хлористого азота.
Хлористый азот — жидкость с температурой кипения 71° С, при контакте с твердой фазой взрывается. Некоторое количество хлористого азота может накапливаться в цистерне и при испарении хлора. В связи с этим при использовании, хранении и транспортировании хлора следует ограничивать контакт твердых тел с жидким хлором.
Синильная кислота — бесцветная прозрачная жидкость с температурой кипения 25,7° С. Смесь ее паров с воздухом в соотношении 6 : 40 взрывоопасна. Транспортируется в жидком состоянии.
Синильная кислота смешивается с водой во всех отношениях. Однако водные растворы синильной кислоты, а также ее соли со щелочными металлами (KCN, NaCN) являются сильными ядами, что не позволяет применять воду и щелочные растворы для ее дегазации (нейтрализации).
 Для дегазации (нейтрализации) 1 т синильной кислоты этим способом требуется 4,5 т гипохлорита кальция или около 45 т 10% водного раствора гипохлорита
Синильная кислота хорошо вступает в реакции комплексообразования с сульфатами железа и меди в щелочной среде с образованием гексацианатов.
. Этот способ используется для дегазации  (нейтрализации) синильной кислоты. При этом сульфат железа и едкий натр берутся в соотношении с синильной кислотой 1:1:1. Для дегазации (нейтрализации) синильной кислоты может использоваться формальдегид при взаимодействии с которым образуется нитрил гликолевой кислоты.
В этом случае для дегазации (нейтрализации) 1 т синильной кислоты требуется 3 т формалина (40% раствор формальдегида в воде). Необходимо помнить, что пары синильной кислоты хорошо сорбируются различными материалами. Так, например, 100 г влажной соломы способны адсорбировать 126,3 мг синильной кислоты, 100 г сухой соломы — 93, 100 г кожи — 36,4, а 100 г фетра — 14,4 мг синильной кислоты. В связи с этим изделия из этих материалов после соприкосновения с парами синильной кислоты будут представлять опасность для личного состава войск (сил) и населения. Поэтому они подлежат уничтожению или естественной дегазации (нейтрализации) с соблюдением требований безопасности.
Несимметричный диметилгидразин (НДМГ) — горючая взрывоопасная жидкость с температурой кипения 63° С. Она хорошо дегазируется (нейтрализуется) растворами гипохлоритов. При этом на 1 т НДМГ требуется 2,4 т гипохлорита кальция или 48 т его 5% раствора.
Сернистый ангидрид — бесцветный газ, который при тем:пературе минус  10,5° С или при температуре 20° С и давлении 0,4 — 0,5 МПа превращается в жидкость. Транспортируется в жидком состоянии. Хорошая растворимость в воде, а также активное взаимодействие сернистого ангидрида с щелочными растворами используются для дегазации. В 100 г воды при температуре 20° С растворяется 9,6 г сернистого ангидрида. С растворами щелочей он реагирует с образованием солей сернистой кислоты.
Для дегазации (нейтрализации) 1 т сернистого ангидрида необходимо 10 т воды (с учетом растворимости), 12,8 т 10% водного раствора едкого натра или 4 т 25% водного раствора аммиака.
Фтористый водород — бесцветная жидкость, при температуре выше 19,5° С — бесцветный газ. Транспортируется в жидком состоянии. Основной способ дегазации (нейтрализации) — обработка растворами щелочей.
Для дегазации (нейтрализации) 1 т фтористого водорода необходимо 20 т 10% водного раствора едкого натра. Эффективно использование для этих целей отходов щелочного и известкового производства. В то же время использование для нейтрализации фтористого водорода воды недопустимо, так как, смешиваясь с водой во всех отношениях, он образует чрезвычайно агрессивную фтористоводородную (плавиковую) кислоту, которая растворяет даже стекло.
Тетраоксид азота — бурый газ, сжижающийся при температуре 21° С. Транспортируется в жидком состоянии. Сильнейший окислитель. С жидким аммиаком или НДМГ реагирует со взрывом. Уголь, сера, целлюлоза и другие соединения энергично горят в парах тетраоксида азота. Для дегазации (нейтрализации) используется его способность взаимодействовать с водой и водными растворами щелочей с образованием кислот или их солей:
Для дегазации (нейтрализации) 1 т тетраоксида азота необходимо до 10 т 10% водного раствора едкого натра. Возможно использование для этих же целей отходов щелочного и известкового производств.
Окись этилена — бесцветная жидкость с температурой кипения 10,7° С. Транспортируется в жидком состоянии. В газообразном состоянии образует с воздухом взрывоопасные смеси, что необходимо учитывать при проведении работ по ликвидации последствий аварии.
Для дегазации (нейтрализации) используется ее способность хорошо растворяться в воде с образованием гликоля. С растворами аммиака реагирует с образованием моноэтаноламина.
Для дегазации (нейтрализации) 1 т окиси этилена требуется 2 т воды или 1,6 т 25% аммиачной воды. Необходимо помнить, что окись этилена хорошо сорбируется одеждой. В связи с этим после выхода из района аварии обмундирование (одежда) требует замены или естественной дегазации проветриванием.
Аммиак — бесцветный газ. При температуре минус 36° С сжижается. Транспортируется и хранится в жидком виде. Хорошая растворимость в воде (700 объемов газа в одном объеме воды) используется для его дегазации (нейтрализации).
При этом на 1 т аммиака с учетом растворимости требуется 2 т воды. Однако в этом случае в воздухе останутся еще высокие концентрации аммиака, что небезопасно, так как смесь от 14,5 до 26,8%  аммиака с воздухом взрывоопасна.
Более эффективно использование для дегазации (нейтрализации) аммиака водных растворов минеральных кислот, при взаимодействии с которыми образуются нелетучие соли аммония.
Вместе с тем проведение работ по дегазации (нейтрализации) аммиака может быть существенно затруднено в связи с большой вместимостью хранилищ для аммиака. Их вместимость может составлять несколько десятков тысяч тонн. В этом случае площадь разлива жидкого аммиака может быть очень значительной, что и затруднит проведение работ.
Акрилонитрил (цианистый винил) — бесцветная жидкость с температурой кипения 77,3° С. Дегазация (нейтрализация) акрилонитрила проводится, как правило, растворами щелочей, аммиака, гипохлоритов.
Таблица 4.8
Вещества, растворы и технические средства, применяемые для дегазации (нейтрализации) СДЯВ

Наименование СДЯВ 	Дегазирующие (нейтрализующие) вещества и растворы 	Расход растворов на 1 т СДЯВ 	Техническое средство 	
Фосген 	Аммиачная вода 	3 Т 25% 	АРС-14 (АРС-15) 	
	Растворы щелочей	16 т 10% 	ТМС-65, ПМ * 	
Хлор 	Вода 	До 150 т 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) 	
	Растворы   щело чей (соды) 	10 т 10% 	ТМС-65 	
Синильная 
кислота 	Растворы: 
гипохлорита 			
		45 т 10% 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) 	
	сульфата    железа со щелочь ю	10 т 10% 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) 	
	 
формальдегида 	3 т 40% 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) 	
ндмг 	Растворы    гипо- 
хлорита 	48 т   5% 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) 	
				
	Керосин        (для 
выжигания) 	1 т 		
Сернистый 
ангидрид 	Вода (кислая) Вода 	10 т 10 т 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) ПМ, АРС-14 (АРС-15) 	
	Раствор   щелочи 
(соды) 	12,8 т 
10% 	ТМС-65 	
				
Фтористый 	Растворы   щелочей (соды) 	20 т 10% 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) 	
водород 			ТМС-65 	
Тетраок- 
сид азота 	Растворы   щелочей (соды) 	10 т 10% 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) 	
			ГМС-65 	
Окись эти- 
лена 	Вода 	2 т 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) 	
	Аммиачная вода 	1,6 т 25% 	То же 	
Акрилонит- 
рил 	Растворы   щелочей (соды) 	8 т 10% 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) 	
	Аммиачная вода 	5 т 25% 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) 	
Аммиак 	Вода 	2 т 	ПМ, АРС-14 (АРС-15) ГМС-65	
* ПМ — пожарные машины, мотопомпы, насосы и другая
В избытке гипохлорита кальция реакция дегазации (нейтрализации) акрилонитрила протекает с образованием азота, окиси углерода и солей кальция. Следует помнить, что акрилонитрил легко полимеримеризуется при этом реакция протекает бурно, с интенсивным выделением газообразных продуктов, что приводит нередко к разрыву емкостей.
Для дегазации (нейтрализации) 1 т акрилонитрила требуется 8 т 10% раствора едкого натра или 3 т 25% аммиачной воды.
Перечень веществ, растворов и технических средств, используемых для дегазации (нейтрализации) СДЯВ, приведен в табл. 4.8.
4.4. Особенности проведения работ по ликвидации
химически опасных аварий
При крупных авариях и в наиболее тяжелых их случаях, а также при отсутствии в нужном районе необходимых сил и средств соответствующих отраслей промышленности для выполнения ряда задач по ликвидации последствий аварий по указанию командующего войсками военного округа могут привлекаться воинские части (подразделения). На них может возлагаться выполнение следующих задач: оцепление района аварии; оказание помощи в эвакуации населения; ведение химической разведки и химического контроля; дегазация (нейтрализация) СДЯВ в районе их пролива (выброса); дегазация (нейтрализация) местности, оборудования и промышленных зданий; сбор, вывоз зараженного грунта и его обеззараживание.
Такие задачи могут выполнять воинские части (подразделения) Гражданской обороны, химических войск, а для сбора и вывоза зараженного грунта могут привлекаться и подразделения инженерных войск. Личный состав воинских частей (подразделений) для выполнения таких задач должен иметь соответствующую специальную подготовку. Он должен знать физико-химические и токсические свойства основных их взрыво-  и пожароопасность; требования при работе в зонах заражения СДЯВ; применения средств индивидуальной защиты рабочие характеристики по основным типам СДЯВ при выполнении задач в очаге аварии и зонах ; порядок оказаний первой помощи при поражении СДЯВ.
Кроме того, личный состав соответствующих подразделений Гражданской обороны и химических войск должен быть обучен: ведению химической разведки в зонах заражения СДЯВ, в том числе и с применением промышленных средств, а также выполнению задач химического контроля; проведению работ по дегазации (нейтрализации) СДЯВ в районе их пролива (выброса); приготовлению растворов для дегазации (нейтрализации) СДЯВ; перекачке СДЯВ из аварийных емкостей в резервные резервуары; проведению специальной обработки техники и технологического оборудования, зданий и различных сооружений на производственной площадке; проведению санитарной обработки личного состава; проведению дегазации (нейтрализации) средств индивидуальной защиты, зараженных СДЯВ.
Командир части (подразделения), прибыв в район аварии, докладывает руководителю работ о составе, состоянии и возможностях своего подразделения, получает у него необходимую информацию об обстановке, уточняет задачу своего подразделения, согласовывает с ним свои действия по выполнению полученной задачи. Затем совместно с представителем комиссии по ликвидации аварии командир части (подразделения) проводит рекогносцировку района выполнения задачи. В ходе рекогносцировки он уточняет: химическую обстановку, границы зоны заражения и взрыво- и пожароопасность в районе выполнения задачи; состояние подъездных путей к очагу аварии, масштабы пролива (выброса) СДЯВ; порядок соблюдения  требований безопасности в соответствии с масштабами аварии и сложившейся химической обстановкой; место сосредоточения и порядок охранения части (подразделения) в районе расположения; границу между «чистым» и «грязным» участками в районе  аварии; место развертывания пункта управления, средств связи, химического наблюдательного поста, медицинского пункта, пункта хозяйственного довольствия; место и условия забора воды для приготовления растворов и другие вопросы.
Район аварии условно можно разделить на «чистый», т. е. незараженный и не подвергающийся воздействию паров СДЯВ участок местности и «грязный» включающий в себя очаг аварий и прилегающую к нему местность, подвергающуюся воздействию распространяющихся паров СДЯВ.
На «чистом» участке развертываются:  пункт управления и средства связи; место для отдыха личного состава, пищеблок (пункт  хозяйственного довольствия); контрольно-пропускной пункт на въезде в район аварии; склад запасов материальных средств и пункт выдачи средств защиты; медицинский пункт; химический наблюдательный пост; камера (палатка) для технической проверки противогазов; стоянка незараженных транспортных и специальных машин; площадка для надевания средств защиты; пункт санитарной обработки личного состава после работы в зоне заражения и другие элементы, необходимые для Обеспечения работ в очаге аварии.
На «грязном» участке могут развертываться: стоянка зараженных специальных и транспортных машин; площадка дегазации (нейтрализации) техники; пункт сбора зараженных средств индивидуальной защиты.
После рекогносцировки командир части (подразделения) принимает решение, ставит задачи подчиненным и организует взаимодействие с подразделениями, участвующими в ликвидации аварии.
В приказе на выполнение задачи по ликвидации последствий аварии командир части (подразделения) называет: сведения о характере аварии и химической Обстановке в районе выполнения задачи, границах зоны заражения; задачи подчиненным подразделениям (командам), способы их выполнения; требования безопасности и порядок применения средств защиты; время начала и окончания работы, режим работы в соответствии с применяемыми средствами индивидуальной защиты и температурой воздуха; порядок обеспечения подразделений материальными средствами при выполнении ими задачи, места расположения пунктов их выдачи; место медицинского пунктa и порядок вызова медицинского персонала для оказания неотложной помощи пострадавшим; порядок поддержания связи и сроки доклада о ходе выполнения задачи.
Командир части  (подразделения) для управления подчиненными организует радио- и телефонную связь. В ходе выполнения задачи для уточнения обстановки, контроля за ходом работ и соблюдением требований безопасности он может выдвигаться к месту выполнения задач подчиненными на автомобиле или бронетранспортере, поддерживая при этом надежную связь со штабом и подразделениями.
Командиры подразделений (старшие команд) перед началом работы инструктируют подчиненных о порядке выполнения задачи и соблюдения требований безопасности. В ходе работы они должны постоянно видеть подчиненных и при необходимости своевременно организовывать оказание  им необходимой помощи. Они должны также вести учет продолжительности работы личного состава в противогазах в зараженной атмосфере. По истечении времени защитной мощности противогазовых коробок (регенеративных патронов) они заменяются на новые. Для этих целей на «чистой» половине на расстоянии 300— 400 м от места проведения работ должен располагаться пункт замены противогазовых коробок и регенеративных патронов. Он должен размещаться на автомобиле, обозначенном указателем, хорошо заметным из зоны выполнения задачи.
При необходимости применения промышленных противогазов командиры подразделений должны перед выдачей изучить их с личным составом.
При проведении работ непосредственно в очаге аварии личный состав должен применять изолирующие противогазы. Они должны использоваться также при ведении работ в условиях недостатка кислорода в воздухе (менее 18%) или при повышенном содержании в воздухе окиси углерода, особенно в условиях пожара в зоне аварии.
При выполнении задач в очаге аварии, т. е. непосредственно со СДЯВ, для защиты кожных покровов от поражения должна применяться защитная одежда изолирующего типа.
В зоне заражения парами СДЯВ для защиты кожных покровов не везде обязательно применение защитной одежды изолирующего типа. Исходя из оценки химической обстановки могут применяться отдельные предметы: плащ, защитные чулки (резиновые сапоги), резиновые перчатки.
Личному составу, выполняющему задачи в зоне заражения, для ношения под защитной одеждой выдаются нательное белье, портянки и обмундирование из подменного фонда. Нательное белье заменяется после работы в каждой смене.
При организации работ непосредственно в очаге аварии необходимо предусматривать создание на рабочих местах запаса дегазирующих (нейтрализующих) веществ для обработки средств защиты кожи и лицевых частей противогазов при попадании на них капель СДЯВ.
При выходе на перерыв средства индивидуальной защиты на «чистой» половине могут сниматься., При этом снятие их без предварительной дегазации (нейтрализации) может осуществляться при работе с высоколетучими СДЯВ (хлором, аммиаком, цианистым водородом и т. п.). После окончания перерыва средства защиты могут использоваться без их замены. При работе со СДЯВ, обладающими промежуточной или низкой летучестью, перед выходом на перерыв средства защиты кожи должны подвергаться дегазации (нейтрализации) на людях. Перед площадкой, предназначенной для отдыха, они снимаются и развешиваются на вешалках. После окончания перерыва средства защиты кожи могут использоваться снова, но при условии, что СДЯВ при их снятии не попадут на внутренние поверхности одежды.
После выполнения задачи средства защиты обрабатываются дегазирующими (нейтрализующими) растворами. После проверки их исправности и просушки они направляются для последующего применения по прямому назначению.
Перерывы для отдыха личного состава проводятся через установленное командиром время организованно, одновременно для всего подразделения (команды) или посменно.
Принимать пищу, пить воду, курить в зоне заражения запрещается.
Во время отдыха и после окончания смены личный состав может подвергаться медицинскому осмотру персоналом медицинского пункта. Веществами и рецептурами для проведения дегазации (нейтрализации) СДЯВ и промышленными средствами индивидуальной защиты войска в случае их привлечения обеспечиваются предприятиями промышленности через соответствующие министерства.

Глава 5
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ
ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ
5.1. Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания
Для защиты от СДЯВ персонала предприятий, личного состава войск (сил) и населения используются средства индивидуальной и коллективной защиты.
Средства индивидуальной защиты делятся на средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи. По способу защитного действия они подразделяются на фильтрующие и изолирующие.
Выбор средств защиты производится с учетом их назначения и защитных свойств, конкретных условий обстановки и характера заражения.
Для массовой защиты населения и личного состава войск используются средства коллективной защиты.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) фильтрующего типа (противогазы, респираторы) находят широкое использование для защиты от СДЯВ как наиболее доступные, простые и надежные в эксплуатации. В соответствии с ГОСТ 12.4.034—85 фильтрующие СИЗОД обозначаются буквой Ф.
Защитные свойства фильтрующих СИЗОД характеризуются: временем защитного действия по паро - и газообразным СДЯВ, т. е. временем от начала поступления примеси в средство защиты до появления за ним предельно допустимой концентрации; коэффициентом подсоса СДЯВ — отношением концентрации примеси, проникшей под лицевую часть, минуя фильтрующе-поглощающую систему, к ее начальной концентрации; коэффициентом проницаемости СДЯВ в виде  аэрозоля — отношением концентрации аэрозоля после фильтрующе-поглощающей системы к начальной концентрации.
Важной эксплуатационной характеристикой фильтрующих СИЗОД является сопротивление вдыхаемому и выдыхаемому потоку воздуха.
Фильтрующими СИЗОД всех типов и марок запрещается пользоваться при содержании в окружающем воздухе менее 16% по объему свободного кислорода (в тех случаях, когда поглощение СДЯВ связано с расходованием кислорода, этот  предел увеличивается до 18%) при неизвестном составе СДЯВ, а также при наличии в воздухе низкокипящих и плохо сорбирующихся органических веществ (метана, ;этана, бутана, этилена, ацетилена и др.).
Применение фильтрующих противогазов в большинстве случаев  возможно лишь при концентрации паро- и газообразных веществ не более 0,5% по объему; Для некоторых вредных веществ предел концентрации может быть ниже или выше указанного значения. Так, для аммиака, паров многих органических веществ, поглощение которых шихтой противогазовых коробок происходит без значительного выделения тепла, максимально допустимая концентрация может быть выше 0,5% по объему, но не более  2%. В ряде случаев применение противогазов ограничивается нижним пределом взрываемости паров  СДЯВ, например: для сероуглерода — 1%, для бензола — 1,4%, для бензина — 1,3% и т. д. Для паров и газов, поглощение которых шихтой противогазовых коробок сопровождается значительным выделением тепла, предельное содержание в воздухе должно быть ограничено количествами, не приводящими к чрезмерному разогреванию вдыхаемого воздуха, например: для фосфористого водорода — не более 0,2%, для мышьяковистого водорода — не более  0,3% по объему.
Отдельные марки противогазовых коробок специализированы по назначению. Внешними отличительными признаками коробок различных марок являются буквенное обозначение и цвет окраски. На противогазовые коробки наносится маркировка: дата изготовления, масса в граммах (для коробок М, СО). Промышленностью изготовляются противогазовые коробки нескольких типов, которые при одинаковом внешнем виде и размерах отличаются конструктивными особенностями и защитными и эксплуатационными свойствами. Противогазовые коробки без аэрозольного фильтра, маркируемые только буквами А, В, Г, К, Д, Е, М, СО, соответствующими определенной марке коробки, обладают повышенной защитной мощностью по паро- и газообразным СДЯВ. Противогазовые коробки без аэрозольного фильтра с индексом «8» имеют меньшее время защитного действия и более низкое сопротивление дыханию, не превышающее 8 мм вод. ст. при заданных условиях испытания. Время защитного действия противогазовых коробок в реальных условиях использования может колебаться в широких пределах и зависит от концентрации СДЯВ, температуры и влажности воздуха, объема легочной вентиляции, физического состояния человека и т. д.
На практике применяются несколько методов определения момента отработки противогазовых коробок: органолептический, по увеличению массы противогазовой коробки, по фиксированию времени использования (эксплуатации) коробки, спектральной и микрохимической.
Органолептический метод основан на том, что многие вредные вещества обладают специфическим запахом, причем порог восприятия их органами обоняния находится ниже уровня предельно допустимых концентраций. Сигналом о необходимости замены противогазовой коробки служит появление запаха вредного вещества в подмасочном пространстве лицевой части противогаза.
Метод контроля отработки противогазовых коробок по увеличению массы основан на увлажнении шихты. При увеличении массы выше контрольной, указанной в инструкции, коробка заменяется новой. Метод контроля по фиксированию времени использования противогазовых коробок устанавливается расчетным путем с учетом опыта эксплуатации.
Спектральный метод основан на послойном наличия вредного вещества в шихте противогаза путем отбора пробы с последующим анализом ее на стилоскопе.
Микрохимический метод основан на послойном определении наличия вредного вещества в шихте противогаза путем отбора пробы с последующим ее анализом химическими методами. Сигналом отработки коробок при использовании спектрального и микрохимического методов является появление вредных веществ на контрольном уровне по отношению к замыкающему слою шихты.
Метод определения момента отработки противогазовых коробок в каждом конкретном случае выбирается в зависимости от СДЯВ.
Наиболее распространенными методами определения момента отработки являются: по увеличению массы противогазовой коробки (марки  М,  СО) и по фиксированию времени использования коробок (марки А, В, Г, Е, КД, БКФ). По некоторым СДЯВ (сернистый газ) аммиак, бензол, толуол, ацетон, сероуглерод и др.) момент отработки можно определять органолептическим методом. Для наиболее токсичных СДЯВ (мышьяковистый и фосфористый водород, фосген, фтор, хлорорганические соединения, металлоорганические соединения) кроме метода по фиксированию времени использования коробок рекомендуется применять спектральный и микрохимический методы (синильная кислота, дициан). 
Показателем к замене коробки, имеющей противоаэрозольный фильтр, может служить также резкое увеличение сопротивления дыханию до труднопереносимого являющееся следствием забивания фильтра в процессе эксплуатации противогаза. Однако в процессе -пользования противогазами всех марок при первом же появлении постороннего запаха в масочном пространстве лицевой части, независимо от используемого метода определения момента отработки противогазовой коробки, необходимо выйти из зараженной зоны и заменить коробку. Необходимо помнить, что фактическое время использования противогазовой коробки определяется не только ее защитными свойствами и условиями, в которых она применяется, но также и тем, правильно выбрана марка коробки по назначению и насколько тщательно выполняются правила подготовки противогаза к работе, его использования и хранения. Надежность защиты органов дыхания противогазом обеспечивается только при использовании комплекта противогаза в целом.
Фильтрующие СИЗОД подразделяются на СИЗОД для личного состава Вооруженных сил (общевойсковые и специальные); СИЗОД для формирований Гражданской обороны и населения (гражданские); СИЗОД для работников вредных производств (промышленные).

Рис. 5.1. Фильтрующий противогаз ГП-5 (ГП-5М):
1 — шлем-маска     ШМ-66Му; 2  —   фильтрующе- поглощающая коробка; 3 — сумка; 4 — шлем-маска  ШМ-62;    5 — незапотевающие пленки; 6 — мембраны  переговорного устройства для ШМ-66Му; 7 — накладные утеплительные манжеты
К гражданским СИЗОД относятся противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 (ГП-7В).
Противогаз ГП-5 (ГП-5М) предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей (БА) и других вредных примесей.
В состав комплекта противогаза ГП-5 (ГП-5М) входят (рис. 5.1.): фильтрующе-поглощающая коробка малых габаритных размеров, лицевая часть, сумка, незапотевающие пленки. В зимнее время лицевые части доукомплектовываются утеплительными манжетами,
Противогаз ГП-5М отличается от противогаза ГП-5 лицевой частью, которая в своем герметизирующем корпусе имеет переговорное устройство, Шлем-маска противогаза ГП-5 изготовляется пяти ростов: О,  1, 2, 3 и 4, а противогаза ГП-5М четырех ростов: О, 1, 2 и 3.