Таблица 5.1
Подбор лицевой части противогаза

Противогаз (лицевая часть)
	Рост лицевой части и соответствующий ей вертикальный обхват головы, см 	
	0 	1	2	3	4 	
(ШМ-62) 	До 63 	63,5—65,5 	66—68 	68,5— 70,5	71 и более	
(ШМ-66Му) 	 До 63	63,5—65,5 	66—68 	68,5 и
более 	-	
Определение требуемого роста лицевой части осуществляют по результатам замера сантиметровой лентой вертикального обхвата головы (табл. 5.1), который
определяют путем измерения головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок (рис.  5.2, а). Результаты измерений округляют до 0,5 см.

Рис. 5.2, Измерение    вертикального    (а)  и горизонтального  (б)  обхватов головы
1.	Масса противогаза в комплекте около 1 кг. В зимних условиях при температуре ниже минус 10° С для предупреждения обледенения стекол очков на них надеваются утеплительные манжеты со вторым стеклом.
2.	Назначение противогаза ГП-7 (ГП-7В) аналогично назначению противогаза ГП-5. Противогаз ГП-7В позволяет осуществлять прием воды в зараженной атмосфере. Комплект противогаза ГП-7 (ГП-7В) приведен на рис. 5.3.

Рис. 5,3. Фильтрующий противогаз ГП-7 (ГП-7В):
1  — лицевая часть;  2 — фильтрующе-поглощающая коробка в чехле; 3 — сумка; 4 — бирка; 5 — полиэтиленовый мешок; 6 — незапотевающие  пленки;   7 —  утеплительная  манжета;   8 —  специальная  крышка для фляги; 9 — вкладыш
3.	Лицевая часть (маска) противогаза ГП-7 (ГП-7В) выпускается трех ростов: 1, 2 и 3. Для подбора лицевой части необходимо определить величину вертикального (замкнутая линия, проходящая через макушку, подбородок и щеки) и горизонтального (замкнутая линия, проходящая через лоб, виски и затылок, рис. 5.2,6) обхватов головы. Результаты измерений округляются до 0,5 см.
По сумме двух измерений (табл. 5.2) определяют размер (рост маски и номера упоров лямок наголовника со стороны концов) лицевой части в соотвеетствии с ростовочными интервалами.
|	Таблица 5.2
Определение роста лицевой части противогазов ГП-7 (ГП-7В)

Сумма измерений, см	Рост лицевой части	Номер упора лямок
наголовника	
		
лобной	височной	щелочной	
До 118,5	1	4	8	6	
119—121	1	3	7	6	
121,5—123,5	2	3	7	6	
124—126	2	3	6	5	
126,5— 128,5	3	3	6	5	
129—131	3	3	5	4	
131,5 и более	3	3	4	3	
Кроме фильтрующих противогазов типа ГП-5 и ГП-7, используемых для защиты взрослого населения, противогазы для обеспечения защиты органов дыхания детей от ОВ, РП, БА и некоторых СДЯВ: противогаз ПДФ-Д (противогаз детский фильтрующий для детей дошкольного возраста) и (противогаз детский фильтрующий для школьников до 17 лет). Основным же средством защиты-детей до полутора лет являются камеры защитные детские КЗД-4 и КЗД-6.
Для защиты органов дыхания от окиси углерода Ю) применяется комплект дополнительного патрона (КДП) с лицевой частью противогаза ГП-5 (рис.  5.4). КДП используется при повышенном  содержании окиси углерода в воздухе, при этом объемное содержание кислорода должно быть не  менее 18%) в интервале температур от минус 40° С до плюс 40° С
Время защитного действия патрона ДП-2 зависит условий использования, прежде всего от температуры окружающего воздуха (табл. 5.3).
Для защиты от окиси углерода  может быть  использован гопкалитовый патрон ДП-1.

Рис. 5.4. Комплект дополнительного патрона:
а — устройство; б — в сборе; 1 — патрон ДП-2; 2 — противоаэрозольный
фильтр;    3  —  полиэтиленовый  пакет;    4  —  соединительная  трубка;  5 —
сумка; 6 — лицевая часть
Для работающих на предприятиях химической, горнодобывающей и металлургической промышленности и в других отраслях, где производятся, используются, хранятся и транспортируются СДЯВ, для защиты органов дыхания применяются средства индивидуальной защиты фильтрующего типа промышленного назначения.

Таблица 5,3
Время защитного действия патрона ДП-2

Параметр	Температура окружающей
среды, °С	
	от —40
до —20	от— 20
до 0	от 0
до 15	от 15
до 40	
Время защитного действия (мин) при тяжелой физической нагрузке:	
при наличии водорода * 	70 	90 	360 	240 	
при отсутствии водорода 	320 	320 	360 	400 	
* При наличии в атмосфере водорода в концентрации 0,1 г/м3, что соответствует составу атмосферы невентилируемых фортификационных сооружений при ведении огня из артиллерийских систем и стрелкового оружия.
Промышленные фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от воздействия вредных примесей, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана). Промышленные противогазы комплектуются фильтрующими коробками больших и

Рис. 5.5.   Маркировка   противогазовых   коробок больших габаритных размеров:
W — условное наименование завода-изготовителя; III — месяц изготовления; 82 — год изготовления; 20 — номер партии;   М  —  марка   коробки, характеризующая  ее  назначение;  1220 — масса коробки

малых габаритных размеров, специализированными по назначению. Специализация коробки характеризуется ее маркой, буквенными обозначениями и цветом окраски. На рис. 5.5 приведена маркировка противогазовой коробки больших габаритных размеров.
Назначение коробок больших габаритных размеров промышленных фильтрующих противогазов приведено в табл. 5.4.

Таблица 5,4
Назначение коробок больших габаритных размеров промышленных фильтрующих противогазов
Марка коробки 	Тип коробки и опознавательная окраска 	СДЯВ, от которых защищает коробка 	
А, А8	Без противоаэрозольного фильтра (ПАФ). Коричневая	Пары органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сероуглерод, спирты, эфиры, анилин, газоорганические соединения бензола и его гомологов, тетраэтилсвинец), фосфор и хлорорганические ядохимикаты	
А	С ПАФ. Коричневая с белой вертикальной полосой	То- же, а также пыль, дым и туман
	
В, В8	Без ПАФ. Желтая	 Кислые газы и пары (сернистый газ, хлор, сероводород, синильная кислота, окислы азота, хлористый водород, фосген), фосфор и хлорорганические ядохимикаты	
В	С ПАФ. Желтая с белой вертикальной полосой	То же, а также пыль, дым и туман	
Г, Г8	Без ПАФ. Черно-желтая	Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида	
Г	С ПАФ. Черно-желтая окраска и белая вертикальная полоса	То же, а также пыль, дым и туман, смесь паров ртути и хлора	
Е, Е8	Без ПАФ. Черная	Мышьяковистый и фосфористый водород	
Е	С ПАФ. Черная с белой вертикальной полосой	То же, а также пыль, дым и туман	
КД, КД8	Без ПАФ. Серая	Аммиак, сероводород  их смеси	
кд м	С ПАФ. Серая с белой вертикальной полосой	То же, а также пыль, дым и туман
	
м	Без ПАФ. Красная	Окись углерода в присутствии органических паров (кроме практически несорбирующихся веществ, например метана, бутана, этана, этилена и других), кислых газов, аммиака, мышьяковистого и фосфористого водорода	
со	С ПАФ. Красная с
белой  вертикальной полосой	То же, а также пыль, дым и туман	
БКФ	Без ПАФ. Белая С ПАФ. Зеленая с
белой вертикальной
полосой	Окись углерода
Кислые газы и пары, пары органических веществ, мышьяковистого и фосфористого водорода и от различных аэрозолей (пыль, дым и туман)	

Примечания: 1. Коробки марок А, В, Г, Е, КД изготовляются трех типов, марки М — двух типов, марки СО и БКФ — одного типа.
2.	Коробки   марки   СО    изготовляются    без   ПАФ, а БК Фс ПАФ; все остальные марки — без ПАФ с повышенным временем защитного действия; без ПАФ с индексом «8»; с ПАФ.
3.	При пользовании противогазом марки Г необходимо вести учет времени работы каждой коробки. По истечении 100 и 80 ч соответственно для марок Г без ПАФ и Г с ПАФ они считаются отработанными и заменяются на новые.
4.	Отработка фильтрующих коробок марок М и СО определяется  по  увеличению  массы.   При  увеличении  массы  коробок марок М на 35 г и СО на 50 г по сравнению с первоначальной(на корпусе эта масса указана) коробки считаются отработанными заменяются на новые.
5.	Горловины на дне и   крышках  коробок   марок  М и СО после  использования   противогаза   необходимо   закрыть  колпачками с резиновыми прокладками,
В комплект промышленного противогаза больших габаритных размеров входят: фильтрующе-поглощающая коробка, лицевая часть, соединительная трубка, комплект незапотевающих пленок, сумка и инструкция по эксплуатации. Гарантийный срок хранения коробок больших габаритных размеров 3 года.
В промышленности для защиты органов дыхания от некоторых СДЯВ кроме противогазовых коробок больших габаритных размеров используются противогазовые коробки малых габаритных размеров из пластмассы. В зависимости от назначения противогазовые коробки малых габаритных размеров изготовляются двух типов: с противоаэрозолышм фильтром (МКПФ) и без него (МКП) и классифицируются по маркам А, В, Г, КД и С. Назначение противогазовых коробок малых габаритных размеров приведено в табл. 5.5.
Таблица 5.5
Назначение коробок малых габаритных размеров промышленных фильтрующих противогазов

Марка коробки	Тип коробки
и опознавательная
окраска	СДЯВ, от которых защищает коробка	
А	МКП  — корпус и дно коричневые	Пары органических соединений (бензин, бензол, ацетон, ксилол, тлуол, спирты), пары хлор- и фосфорорганических ядохимикатов	
В	МКПФ — корпус коричневый, дно желтое	То же, а также пыль, дым и туман	
	МКП — корпус и дно желтые	Кислые газы и пары (хлор, сернистый газ, сероводород, синильная кислота, хлористый водород, фосген), пары хлор- и фосфорорганических ядохимикатов	
В	МКПФ — корпус желтый, дно белое	То же, а также пыль, дым и туман	
	МКП — корпус черный   с   желтой кольцевой     полоской, дно черное	Пары ртути и ртутьорганических ядохимикатов на основе этилмеркурхлорида
	
	МКПФ — корпус черный с желтой кольцевой полоской, дно белое	То же, а также пыль, дым и туман
	
КД	МКП — корпус и дно серые	Аммиак, сероводород и их смеси	
	МКПФ — корпус серый, дно белое	То же, а также пыль, дым и туман	
С	МКП — корпус и дно зеленые	Сернистый газ и окислы азота	
	МКПФ — корпус зеленый, дно белое	То же, а также пыль, дым и туман	
В комплект промышленного противогаза малых габаритных размеров входят: фильтрующе-поглощающая коробка, лицевая часть, комплект незапотевающих пленок, сумка и инструкция по эксплуатации.
Гарантийный срок хранения противогазовых коробок малых габаритных размеров марок А, В, КД, С — 3 года, марки Г — 1 год. Коробки малых габаритных размеров подсоединяются непосредственно к лицевой части.
Промышленные фильтрующие противогазы больших и малых габаритных размеров комплектуются лицевой частью ШМП двух исполнений: исполнение 1 — с клапанной коробкой типа I; исполнение 2 — с клапанной коробкой
 типа II.
Лицевую часть ШМП каждого исполнения изготовляют пяти ростов. Подбор лицевой части по росту производят по вертикальному обхвату головы, способ измерения которого показан на рис. 5.2, а:

вертикальный   обхват
головы, см	до 63	63,5—65,5	66—68	68,5—70,5	71 и
более;	
рост лицевой  части	О	1	2	3	4	

Кроме лицевой части ШМП промышленные противогазы могут комплектоваться и лицевыми частями ШМ-41, ШМ-41М, ШМС и ШМГ.
Кроме фильтрующих противогазов на предприятиях промышленности для защиты органов дыхания работающих от СДЯВ в виде паров и газов при их

концентрации в воздухе не более 10—15 ПДК широко используются противогазовые респираторы РПГ-67, РУ-60М (рис. 5.6) и РУ-60МУ.
Рис.    5.6.     Противогазовый универсальный   респиратор РУ-60М:
1 — фильтрующе-поглощаю-щий   патрон;    2  —  наголовник;    3 —  полумаска;    4 — клапан выдоха с экраном

Противогазовые респираторы состоят из резиновой полумаски, фильтрующе-поглощающих патронов, пластмассовых манжет с клапаном вдоха, клапаном выдоха с предохранительным экраном, трикотажного обтюратора, а также наголовника для крепления респиратора на голове.
Фильтрующие патроны респираторов выпускаются марок А, В, КД и Г, которые специализированы по назначению в зависимости от физико-химических и токсических свойств СДЯВ. Патроны различаются между собой по составу поглотителей, а по внешнему виду — маркировкой, нанесенной в центре перфорированной сетки патрона. Назначение патронов приведено в табл. 5.6, а их характеристика в табл. 5.7.
Таблица 5.6
Назначение патронов респираторов
Маркировка фильтрующего патрона	СДЯВ, от которых защищает патрон	
РПГ-67-А	Органические пары (бензина, керосина, ацетона, бензола и его гомологов, спиртов, эфиров и других, кроме низкокипящих и плохо сорбирующихся органических веществ), пары хлор- и фосфорорганических ядохимикатов То же и аэрозоли	
РУ-60М-А или РУ-60МУ-А РПГ-67-В	Кислые газы (сернистый ангидрид, сероводород и другие), пары хлор- г фосфорорганических ядохимикатов  То же и аэрозоли	
РУ-60М-В или РУ-60МУ-В
РПГ-67-КД
РУ-60М-КД или РУ-60МУ-КД
РПГ-67-Г
РУ-60М-Г или РУ-60МУ-Г	Аммиак и сероводород То же и аэрозоли Пары ртути . То же и аэрозоли	
Примечания: 1. Респиратор РУ-60МУ рекомендуется использовать при повышенных концентрациях пыли в воздухе У него предусмотрена замена противоаэрозольного фильтра,
2. Респираторы марки Г и запасные к нему патроны марки Г необходимо хранить в местах, не допускающих увлажнения.

Таблица 5.7
Характеристика респираторов

Параметр 	РПГ-67 	РУ-60М 	
Сопротивление вдоху, Па   (мм вод. ст.), 
не более 	58,8 (6) 	78,4 (8) 	
Коэффициент    проницаемости   масляного 
тумана, %, не более 	— . 	1 	
Время защитного действия: 		
для марки   А по   бензолу  (С0=10 мг/л), 
мин, не менее 	60 	30 	
для марки В   по   сернистому   ангидриду 
(Со =2 мг/л), мин, не менее 	50 	30 	
для марки КД по аммиаку (Со =2 мг/л), 
мин, не менее 	30 	20 	
для марки   КД    по   сероводороду (С0= 
=2 мг/л), мин, не менее 	50 	20 	
для   марки   Г   по   парам   ртути    (С0= 
=0,01 мг/л), ч, не менее 	20 	15 	
Масса, г,   не более 	300 	350 	

Респираторы противогазовые РПГ-67, РУ-60М и РУ-60МУ запрещается применять для защиты органов дыхания от высокотоксичных веществ типа синильной кислоты, мышьяковистого и фосфористого водорода, тетраэтилсвинца и других, а также от веществ, которые в паро- и газообразном состоянии мо-

рис. 5.7. Фильтрующие самоспасатели СПП-2 (СПП-4):
а — устройство;  б — в  боевом положении;    1 — футляр; 2 — загубник;
3 — клапан выдоха; 4 — фильтрующий патрон с системой крепления; 5 —
чехол; 6 — носовой зажим

Для защиты от паров ртути респираторы должны применяться без трикотажного обтюратора.
Для защиты органов дыхания от окиси углерода, пыли и дыма при пожарах в шахтах и рудниках находят применение фильтрующие самоспасатели СПП-2 (СПП-4) (рис. 5.7).
Самоспасатели состоят из фильтрующего патрона, на котором закреплены загубник с носовым зажимом и система крепления фильтрующего патрона на голове. Фильтрующий патрон с элементами хранится в герметичном металлическом футляре, на крышке которого крепится плечевая тесьма для ношения самоспасателя.
Самоспасатели СПП-2 (СПП-4) — приборы разового действия и предназначены только для выхода из загазованной зоны. Применение их допускается в воздухе с объемной долей кислорода не менее 17% и объемной долей окиси углерода не более 1%. Характеристика самоспасателей приведена в табл. 5.8.
Таблица 5.8
Характеристика самоспасателей

Параметр	СПП-2	С СПП-4ПП-4
	
Сопротивление, Па   (мм вод. ст.), не более:			
вдоху	196 (20)	245 (25)	
выдоху	98 (10)	127 (13)	
Время защитного действия по окиси углерода (С0=6,2 мг/л), мин, не менее 	60	120	
Масса комплекта, г, не более	1050	1100	
Самоспасатели имеют фильтр предварительной очистки воздуха от пыли и дыма. При работе самоспасатели нагреваются, что свидетельствует о их исправности. Для снижения температуры вдыхаемого воздуха самоспасатель СПП-4 снабжен специальным теплообменником.
Самоспасатели сохраняют свои защитные свойства  в течение трех лет с учетом  хранения  в складских условиях с момента выпуска. 
5.2. Изолирующие  средства  индивидуальной  защиты органов дыхания
Преимуществом изолирующих дыхательных аппаратов (ИДА), обеспечивающих органы дыхания человека необходимым количеством чистого воздуха, является то, что они могут применяться независимо от состава окружающей атмосферы. К ним относятся: автономные дыхательные аппараты, обеспечивающие органы дыхания человека дыхательной смесью из баллонов со сжатым воздухом или сжатым кислородом, либо за счет регенерации кислорода с помощью кислородосодержащих продуктов; шланговые дыхательные аппараты, с помощью которых чистый воздух подается к органам дыхания по шлангу от воздуходувок или от компрессорных магистралей. В соответствии с ГОСТ 12.4.034—85 изолирующие СИЗОД обозначаются буквой И.
Изолирующий дыхательный аппарат ИП-4 предназначен для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации при выполнении работ в условиях недостатка или отсутствия кислорода.
Изолирующий дыхательный аппарат ИП-4 (рис. 5.8) состоит из лицевой части с соединительной трубкой, регенеративного патрона, дыхательного мешка, каркаса. В комплект ИП-4 также входят незапотевающие пленки, утеплительные манжеты и сумка.
Лицевая часть ИП-4 служит для изоляции органов дыхания от окружающей среды, направления выдыхаемой газовой смеси в регенеративный патрон, подведения очищенной от углекислого газа и водяных паров и обогащенной кислородом газовой смеси к органам дыхания, а также для защиты глаз и лица от любой вредной примеси в воздухе.
Регенеративный патрон предназначен для получения кислорода, необходимого для дыхания, а также для поглощения углекислого газа и влаги, содержащихся в выдыхаемой газовой смеси.
Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, выделяемого регенеративным патроном.
Клапан избыточного давления предназначен для выпуска избытка газа из системы дыхания при работе.
Каркас предназначен для размещения в нем дыхательного мешка, предотвращения сдавливания

Рис. 5.8. Изолирующий дыхательный аппарат ИП-4:
1 — лицевая часть с соединительной трубкой; 2 — регенеративный патрон; •5 — сумка; 4 — каркас; 5 — дыхательный мешок; 6 — пробка; 7 — незапотевающие пленки; 8 — утеплительные манжеты; 9 — полиэтиленовый
мешок
мешка при эксплуатации аппарата и крепления регенеративного патрона.
Сумка служит для хранения и переноски ИДА, а также для защиты его узлов от обливов СДЯВ и механических повреждений. Сумка изготовлена из специальной прорезиненной ткани, стойкой к агрессивным жидкостям.
В основе работы подобного ИДА лежит принцип химической регенерации выдыхаемого воздуха в регенеративном патроне, т. е. поглощения углекислого газа и паров воды и выделения кислорода, сопровождающийся выделением тепла, поэтому по мере использования регенеративный патрон нагревается.
Время работы в изолирующем дыхательном аппарате определяется физической нагрузкой и для ИП-4 составляет при относительном покое и легкой физической нагрузке около 180 мин, при средней физической нагрузке — 60 мин, при тяжелой физической нагрузке — 30 мин, рабочий интервал температур от минус 40 до плюс 40° С.
Подбор лицевой части по росту производят по вертикальному обхвату 
головы, способ измерения которого показан на рис. 5.2, а:
вертикальный   обхват
головы, см     	до 63,5   	64—67     	67,5—69,5    	70 и более	
рост   лицевой    части    	1	2	3	4	

Предварительная проверка герметичности лицевых частей ИДА осуществляется на вдохе при одновременном прижатии ниппеля соединительной трубки к ладони. Если при вдохе воздух не проходит, то лицевая часть герметична.
Техническая проверка герметичности лицевых частей проводится в палатке (в помещении) с хлорпикрином.
Пользование ИДА, в котором не сработал пусковой брикет, категорически запрещается. В этом случае регенеративный патрон должен быть заменен.
При определении срока окончания работы следует учитывать время, необходимое для выхода людей, работающих в ИП-4, из опасного района или для получения запасных регенеративных патронов и замены ими отработанных. Признаками окончания работы регенеративного патрона являются: невозможность осуществления полного вдоха при выполнении работы, а также плохое самочувствие (головная боль, головокружение, тошнота и т. п.).
Работать в ИДА до полной отработки регенеративного патрона не рекомендуется. Замена отработанного регенеративного патрона в зараженной или непригодной для дыхания атмосфере допускается лишь в исключительных случаях.
Среди промышленных ИДА следует отметить шахтные самоспасатели, изолирующие респираторы, кислородно-изолирующий противогаз КИП-8, дыхательные аппараты ВЛАДА и АСВ-2, которые могут успешно использоваться для защиты органов дыхания от СДЯВ.
Шахтные самоспасатели (табл. 5.9) предназначены для защиты органов дыхания рабочих угольной, химической, металлургической промышленности при авариях, взрывах и пожарах.
Таблица 5.9
Характеристика шахтных самоспасателей

Параметр 	Малогабаритный ШСМ-1 	ШС-7М 	ШС-20М 	
Состав: 				
регенеративный патрон с пусковым устройством 	+	+	+	
дыхательный мешок с  клапаном избыточного давления 	+	+	+	
соединительная трубка или 
шланг с загубником и носовым зажимом 	+	+	+	
Время защитного  действия  при 
выходе из опасной зоны, мин 	20	50	30	
Температурный     интервал     использования, °С 	От минус 10
до	От минус 10
до плюс 40	От 0
до 50	
Масса самоспасателя, кг 	1,45, не
более	3	2, не более	
Изолирующие респираторы (табл. 5.10) предназначены для защиты органов дыхания от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы при выполнении горноспасательных и технических работ в угольных шахтах и карьерах.
Кислородно-изолирующий противогаз КИП-8 предназначен для защиты органов дыхания при газоспасательных работах от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы, содержащей ядовитые вещества высокой концентрации и обедненной кислородом. Время защитного действия КИП-8 2 ч.
Все узлы противогаза, за исключением клапанной коробки с маской МИП-1 или шлем-маской, соединительных трубок и манометра, размещены в металлическом корпусе: кислородный баллон с запорным вентилем, блок легочного автомата с редуктором и байпасом; дыхательный мешок с предохранительным клапаном, звуковой сигнал; регенеративный патрон, поясной и плечевой ремни.
Вместимость баллона 1 л; запас кислорода в баллоне 200 л; масса противогаза в снаряженном состоянии 10 кг.

Таблица 5,10
Характеристика изолирующих респираторов

Параметр	Респиратор изолирующий вспомогательный РВЛ-1	Урал-7	РКК-1	Р-ЗО	
Состав: 					
дюралюминиевый 
корпус 	+	+	+	+	
кислородный баллон 	+	.+	+	+	
кислородораспределительный узел 	+	+	+	+	
дыхательный   мешок 
с клапаном избыточного давления 	+	+	+	+	
регенеративный   патрон 	+	+	+	+	
дыхательные шланги 	+	+	+	+	
Время  защитного действия, ч 	2	5	2	4, не ме-
нее	
Вместимость баллона, л 	1	2	1	2	
Запас кислорода, л 	200	500	200	400	
Температурный   интервал использования, °С 	—	От минус
20 до плюс
60	—	От минус
20 до плюс
60	
Периодичность проверки при хранении, су т 	15	10	15	10	
Проверка на исправность действия после 
каждого случая применения 	+	+	+	+	
Масса, кг 	9,0	14, не бо«
лее	8,3	11,8	
Примечание. Респиратор Р-ЗО обеспечивает надежную защиту органов дыхания в атмосфере, содержащей отдельные «ли в сочетаниях газы: окись углерода, — до 10%; сернистый саз —до 2%; сероводород — до 10%; двуокись азота—-до 1%; двуокись углерода —до 40°/о; метан —до 100%; кислород —от О до 21%; азот — до 100%; угольную (породную) пыль — до 10 г/м3,
После каждого случая использования КИП-8 чистят, проверяют и переснаряжают. Хранят в собранном виде в помещении при температуре воздуха от 3 до 20° С и относительной влажности 56—60%.
Дыхательные аппараты ВЛАДА и АСВ-2 (табл. 5.11) предназначены для защиты органов дыхания при работе в атмосфере, содержащей ядовитые вещества высокой концентрации и обедненной кислородом. Они относятся к типу резервуарных аппаратов с запасом сжатого воздуха и открытой схемой дыхания.
Таблица 5,11
Характеристика дыхательных аппаратов ВЛАДА и АСВ-2

Параметр 	ВЛАДА 	АСВ-2 	
Состав: 			
количество баллонов, шт, 	1 или 2	2	
вместимость каждого баллона, л запорный вентиль 	7 или 3 +	3 или 4
	
редуктор 	+	+	
манометр 	+	+	
легочный автомат   с   воздухоподающим шлангом 	+	+	
маска или   загубник   с   носовым 
зажимом 	+	+	
Время защитного действия при физической  нагрузке  средней  тяжести, мин:			
с одним баллоном 	47	-	
с двумя баллонами 	40	45	
Периодичность проверки при хранении	1 раз в 3 месяца		
Масса, кг 	17	16,4	
Шланговые  изолирующие дыхательные аппараты
обеспечивают органы дыхания чистым воздухом через соединительные шланги. В соответствии с ГОСТ 12.4.034—85 они обозначаются буквами ИШ. К шланговым аппаратам можно отнести также пневмокостюмы, обеспечивающие защиту не только* органов дыхания, но и всего тела человека. Шланговые ИДА подразделяются на два типа: самовсасывающие шланговые аппараты, в которых воздух к органам дыхания поступает из чистой зоны за счет усилий человека; шланговые аппараты с принудительной подачей чистого воздуха в лицевую часть с помощью воздуходувок, вентиляторов или от компрессоров после его предварительной очистки.
Шланговые ИДА второго типа обладают некоторыми преимуществами перед фильтрующими СИЗОД, а именно:
работоспособность в них определяется в основном физиологическими возможностями человека;
избыточное подмасочное давление гарантирует отсутствие подсоса загрязненного воздуха, отсутствие запотевания * стекол лицевой части и сопротивления вдоху.

Рис. 5.9. Шланговый противогаз:
а —  ПШ-1;  б — ПШ-2;   1 —  фильтрующе-поглощающая  коробка;
2 — лицевая часть; 3 — соединительная трубка; 4 — воздухоподводящий  рукав;  5 —  электровентилятор  с  фильтрующе-поглощающей системой
Шланговые ИДА в основном применяются при выполнении работ по ремонту и очистке различных емкостей (цистерн, котлов), при ремонте колодцев, дымоходов, подвальных и других помещений, где могут скапливаться газообразные вредные примеси.
При использовании шланговых ИДА работы должны вестись только в присутствии второго человека, который в случае необходимости помогает первому выйти из загазованного помещения.
Противогаз шланговый ПШ-1 (рис. 5.9) является средством защиты безнапорного типа и рассчитан на одного работающего. Он состоит из шлеммаски (трех ростов: 1, 2, 3-го), двух соединительных трубок, воздухоподводящего рукава, фильтрующей коробки для очистки вдыхаемого воздуха от пыли, спасательного пояса с плечевыми тесьмами, сигнально-спасательной веревки и штыря для закрепления конца рукава с фильтрующей коробкой в зоне чистого воздуха. Противогаз ПШ-1 рекомендуется использовать при малых и средних нагрузках в тех случаях, когда чистый воздух можно забирать на расстоянии не более 10 м от рабочего места.
Сопротивление вдоху и выдоху при расходе воздуха 30 л/мин составляет 196 и 100 Па соответственно. Масса аппарата не более 8 кг. В связи с весьма большим сопротивлением дыханию противогаз ПШ-1 рекомендуется использовать при кратковременных работах. Пригодность противогаза ПШ-1 проверяется перед каждой выдачей и периодически (не реже чем 1 раз в неделю).
Шланговый противогаз ПШ-2 является средством защиты с принудительной подачей чистого воздуха и рассчитан на одновременное обеспечение защиты органов дыхания двух работающих на удалении 20 м от воздуходувки или одного работающего на удалении до 40 м. В аппарате предусмотрена подача воздуха с помощью электродвигателя, а также путем вращения воздуходувки вручную.
Комплектность и назначение противогаза ПШ-2 аналогичны противогазу ПШ-1, только дополнительные элементы имеются в двух комплектах, а длина воздухоподводящих рукавов составляет 20 м и сигнальных веревок 25 м. Количество воздуха, подаваемого под каждую лицевую часть при вращении воздуходувки электродвигателем или вручную при 60 об/мин, не менее 50 л/мин. Сопротивление вдоху при работающей воздуходувке отсутствует, а сопротивление выдоху 119 Па. Масса аппарата не более 46,7 кг.
Шланговый аппарат ДПА-5 аналогичен аппарату ПШ-2. Отличается только конструкцией воздуходувки. Минимальное давление воздуха 3000 Па, количество подаваемого воздуха 200 л/мин.
Пневмокостюмы ЛГ-4 и ЛГ-5 предназначены для ремонтных и аварийных работ при значительной загрязненности воздуха и оборудования рабочих помещений радиоактивными, и токсичными веществами. Они обеспечивают изоляцию органов дыхания и поверхности тела работающего от внешней среды.
Пневмокостюмы изготовляются из пбливинилхлоридного пластиката, причем ЛГ-5 — из более прочной армированной пленки марки 80АМ. Спереди комбинезона имеется лаз для входа в костюм и выхода из него.
Система подачи воздуха в пневмокостюм включает воздуховод, расположенный в шлеме, пластмассовый штуцер, соединяющий рукав с пневмокостюмом, и поясные воздуховоды. Через рукав, подключенный к пневмолинии, штуцер и воздуховод воздух поступает в зону дыхания. Отработанный воздух выходит из пневмокостюма через клапаны, расположенные в его штанинах. Пневмокостюмы изготовляются трех ростов: 3-й рост от 160 до 170 см, соответствует 48 размеру и обозначается буквой М (малый); 4-й рост от 171 до 180 см, соответствует 50 размеру и обозначается буквой С (средний); 5-й рост от 181 до 190 см, соответствует 52 размеру и обозначается буквой Б (большой).
Работа в пневмокостюме допустима при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 45° С. Чистый воздух для дыхания должен подаваться с объемным расходом 250 л/мин при температуре окружающего воздуха 20—30° С и 300 л/мин при более высокой температуре. При температуре окружающего воздуха 16—27° С пневмокостюм может быть использован без ухудшения самочувствия работающего в течение 4—6 ч. Масса пневмокостюма не более 3 кг без шланга.
5.3. Средства индивидуальной защиты кожи
Средства индивидуальной защиты кожи по типу защитного действия подразделяются на изолирующие (плащи и костюмы), материал которых покрыт специальными газо- и влагонепроницаемыми пленками, фильтрующие, представляющие собой костюмы или комбинезоны из обычного материала, который пропитывается специальным химическим составом для нейтрализации или сорбции паров СДЯВ. По назначению средства защиты кожи делятся на общевойсковые и специальные.
К средствам индивидуальной защиты кожи изолирующего типа относятся общевойсковой защитный комплект  (ОЗК)    и легкий    защитный костюм Л-1.
Общевойсковой защитный комплект (рис. 5,10), предназначенный для защиты личного состава войск, частей и формирований Гражданской обороны от ОВ, а также для предохранения кожных покровов, обмундирований, обуви и снаряжения от заражения РВ

Рис. 5.10. Общевойсковой защитный комплект:
1— защитный плащ ОП-1М; 2 — затяжник; 3 — петля спинки; 4 и 7 — рамки стальные; 5 — петля для большого пальца руки; 6 и 10 — закрепки; 8 — центральный шпенек; 9 — хлястик; 11 — держатели плаща; 12 — чехол для плаща; 13 — чехол для чулок и перчаток; 14 — защитные чулки; 15 — защитные перчатки БЛ-1М; 16 — утеплительные вкладыши к защитным перчаткам БЗ-1М; 17 — защитные перчатки БЗ-1М
и БС, может успешно применяться и для защиты от СДЯВ. Масса ОЗК около 3 кг.
Ввиду негерметичности ОЗК, как правило, используется в сочетании с импрегнированным обмундированием или общевойсковым комплексным защитным костюмом.
Защитные плащи изготовляются пяти ростов: 1-й — для военнослужащих ростом до 165 см, 2-й — от 166 до 170 см, 3-й — от 171 до 175 см, 4-й — от 176 до 180 см, 5-й — от 181 см и выше.
Подошвы защитных чулок усилены резиновой или брезентовой осоюзкой. У некоторых защитных чулок осоюзка заменена ботами. Защитные чулки имеют хлястики или тесемки для крепления их к ноге и по одной тесемке для крепления к поясному ремню.

Защитные чулки изготовляются трех размеров: 1-й — для обуви № 37—40,
 2-й — для обуви № 41 —42, 3-й — для обуви № 43 и выше.

Рис. 5.11. Легкий защитный костюм:
1 — куртка; 2 — капюшон; 3 — горловой клястик; 4 — петля для большого пальца руки;
 5 — промежный хлястик; 6 — сумка; 7 — брюки; 5 — боты; 9 — хлястики; 
10 — бретели; 11 — перчатки

Защитные перчатки — резиновые, с обтюраторами из импрегнированной ткани или с удлиненными крагами, изготовляются двух видов: летние и зимние. Летние перчатки пятипалые, а зимние двупалые. Зимние перчатки имеют утеплительный вкладыш, пристегиваемый на пуговицы.
Защитный плащ ОЗК при" применении его для защиты от СДЯВ в основном используется в виде комбинезона.
Легкий защитный костюм Л-1 (рис. 5.11) применяется при длительных действиях на зараженной месности, а также при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.
Костюм Л-1 изготовляется трех ростов: 1-й — для военнослужащих ростом до 165 см, 2-й — от 166 до 172 см, 3-й — выше 172 см.
К средствам индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа относятся импрегнированное обмундирование и общевойсковой комплексный защитный костюм (ОКЗК).
Импрегнированное обмундирование, предназначенное для защиты от паров и аэрозолей ОВ используется и для защиты от СДЯВ, Импрегнированное обмундирование представляет собой хлопчатобумажные гимнастерку, брюки и подшлемник, пропитанные специальным составом. У разрезов гимнастерки и брюк имеются герметизирующие клапаны.
Импрегнированный подшлемник, предназначенный для защиты головы и шеи, надевается поверху лицевой части противогаза.
Общевойсковой комплексный защитный костюм (рис. 5.12), предназначенный для комплексной защиты от светового излучения и радиоактивной пыли ядерных взрывов, паров и аэрозолей ОБ и БА, также может использоваться и для защиты от СДЯВ.

Рис. 5.12. Общевойсковой комплексный защитный костюм:
1 — пилотка с козырьком; 2 — куртка; 3 — брюки; 4 —
подшлемник;    5  —  защитная  рубашка;
6  —  защитные
кальсоны
Костюм ОКЗК отличается от табельного обмундирования своей конструкцией и наличием защитного белья с козырьками для защиты кистей рук.
Кроме того, для защиты от СДЯВ может использоваться принятая на оснащение частей и формирований Гражданской обороны защитная фильтрующая одежда ЗФО-58, состоящая из хлопчатобумажного комбинезона, нательного белья, подшлемника и двух пар портянок.
Для защиты населения от СДЯВ можно использовать накидки, плащи из синтетических, прорезиненных тканей и брезента; пальто из драпа, сукна или кожи; резиновые сапоги, боты, галоши, кожаные или резиновые перчатки и т. д. Женщинам рекомендуется надевать брюки. При использовании обычной одежды ее нужно застегивать на все пуговицы, обшлага рукавов и брюк завязывать тесьмой, воротник поднимать и обвязывать шарфом.
Отечественная промышленность выпускает большое количество специальных изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи от СДЯВ.
Костюмы противощелочно-кисл отные ( П Щ К), предназначенные для работы с едким натром, его растворами с концентрацией до 35% и растворами кислот с концентрацией до 22%. Изготовляются ПЩК из односторонней прорезиненной ткани. В комплект костюма входят: куртка, брюки, шляпа, сапоги № 42 или 43, перчатки резино-трикотажные, шлем-маска. Костюмы изготовляются двух ростов.
Костюмы мужские и женские для защиты от кислот, предназначенные для защиты от кислот различных концентраций. В комплект входят: куртка, брюки и головной убор. Костюмы мужские и женские в зависимости от концентрации кислот подразделяются на четыре подгруппы и изготовляются из различных фильтрующих тканей.
Защитная одежда может быть выполнена в виде костюмов, комбинезонов, халатов, плащей, а также в виде отдельных элементов: фартуков, нарукавников, рукавиц и т. д.
Для защиты рук от СДЯВ промышленностью выпускаются перчатки резиновые технические, предназначенные для защиты рук от разбавленных кислот и щелочей, масел, органических растворителей, а также сыпучих и сухих красящих химических веществ.
Перчатки изготовляются двух типов: тип I и тип II, толщиной 0,3 и 0,7 мм соответственно. Тип I предназначен для выполнения точных работ, а тип II — для выполнения грубых работ. Перчатки изготовляются двухслойными, трех номеров: 1, 2 и 3. Внутренний и наружный слои отличаются по цвету, Кроме указанных типов перчаток промышленность выпускает большой набор других перчаток, пригодных для защиты. Наиболее распространенные из них:
перчатки резиновые промышленные штанцовые для защиты от воздействия веществ, раздражающих кожу;
перчатки из поливинилхлорида для защиты от концентрированных кислот и щелочей при температуре не выше 45° С;
перчатки защитные НКЛ для защиты рук при работе с маслами и топливом, получаемыми из нефти и продуктов ее переработки;
перчатки латексные для защиты рук от растворов кислот и щелочей средней концентрации;
перчатки из дисперсии бутилкаучука для защиты рук от агрессивных сред неорганического происхождения (щелочь — 50%, кислоты: соляная — 38%, азотная — 30%, серная — 80%, плавиковая — 55%, уксусная — 96'% и другие), органических растворителей (за исключением ароматических) и радиоактивных продуктов.
Промышленность кроме резиновых перчаток выпускает защитные рукавицы из различных фильтрующих (тканевых) материалов. В соответствии с ГОСТ 12.4.010—75 для защиты от кислот и щелочей рукавицы могут изготовляться из специальных материалов:
рукавицы кислотозащитные КР, предназначенные для защиты рук от неконцентрированных кислот и щелочей (серной — до 50%, соляной и азотной — до 10%, щелочей — до 20%) и минеральных масел. На ладонной части рукавиц имеются накладки из латекса;
рукавицы из нитронового полотна, предназначенные для защиты рук от кислот с концентрацией до 98%.
5.4. Некоторые особенности применения средств
индивидуальной защиты от сильнодействующих
ядовитых веществ
Многообразие физико-химических и токсических свойств СДЯВ накладывает определенные особенности на применение средств индивидуальной защиты от них, Прежде всего это сказывается на времени защитного действия средств индивидуальной защиты, что необходимо учитывать при их использовании.
В табл. 5.12—5.15 приведено время защитного действия средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа, которое показывает, что оно зависит от типа СДЯВ, его концентрации и изменяется в широких интервалах.

Таблица 5.12
Время защитного действия коробок больших габаритных
размеров промышленных противогазов по контрольным
вредным веществам

Марка
коробки	Контрольное
вредное вещество	Концентрация контрольного вредного вещества	Кратность превышения ПДК	Время защитного
действия коробки,
мин, не менее	
				без
фильтра	без фильтра синдексом 8	с
фильтром	
А 	Бензол 	25±1	5000	120	50	50	
В 	Синильная    кис- 
лота 	10±1	30000	60	30	30	
В 	Сернистый газ 	8,6±0,3	860	90	45	45	
Г 	Пары ртути 	0,001	1000	6000	4800	4800	
Е 	Мышьяковистый 
водород 	10 ±0,2	30000	360	120	120	
КД 	Сероводород 	4,6±0,1	460	240	80	80	
КД 	Аммиак 	2,3 ±0,1	100	240	120	120	
СО 	Окись углерода 	6,2±0,3	300	150	—	—	
М 	Окись углерода 	6,2 ±0,3	300	90	—	—	
М 	Аммиак 	2±0,1	100	90	—	—	
м 	Бензол 	10±1	2000	50	—	—	
БКФ 	Мышьяковистый 
водород 	10±0,2	33	—	—	110	
БКФ 	Синильная    кислота 	3±0,3	10	—	—	70	
Примечание. Время защитного действия коробок марок В, КД, М, БКФ проверяется отдельно по каждому контрольному вредному веществу на разных коробках.
Определенные особенности необходимо учитывать при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания при тушении пожаров.
При пожаре помимо значительного теплового воздействия серьезную опасность для людей, участвующих в его тушении, представляют: возможней недостаток кислорода в воздухе в зоне пожара (менее18% объемных), а также образующиеся при горении окись углерода и различные СДЯВ.

Тaблица 5.13
Время  защитного действия коробок малых габаритных
размеров промышленных противогазов по контрольным
вредным веществам

Марка коробки	Контрольное вредное вещество	Концентрация контрольного вредного вещества ,г/м	Кратность превышения ПДК	Время защитного
действия коробки,
мин, не менее	
				мкп	МКПФ	
А	Бензол 	10 	2000 	100 	50 	
В	Сернистый газ 	2 	200 	140 	57	
КД	Сероводород 	2 	200 	170 	60 	
	Аммиак 	2 	100 	75 	30 	
С	Сернистый газ 	2 	200 	360 	150 	
г	Пары ртути 	0,01 	1000 	6000 	4800 	
	Аммиак 	1 	50 	25 	15 	
Примечания: 1. Время защитного действия коробок марок КД и Г проверяется отдельно по каждому контрольному веществу на разных коробках.
2. Время защитного действия коробок определено для следующих условий: объемная скорость постоянного потока газовоздушной среды (30±0,5) л/мин; относительная влажность воздуха (50±3) %; температура окружающей среды (20±5) °С,
Таблица 5.14
Время защитного действия противогазовых и универсальных респираторов по контрольным вредным веществам

Марка
патрона	Контрольное
вредное вещество	Концентрация контрольного вредного вещества,г/м	Кратность превышения ПДК	Время защитного
действия, мин,
не менее	
				РПГ-67	РУ-60М	
А	Бензол	10	2000	60	30	
В	Сернистый газ	2	200	50	30	
	Аммиак	2	100	30	20	
КД	Сероводород	2	200	50	20	
Г	Пары ртути	0,01	1000	1200	900	

Таблица5.15
Ориентировочное время защитного действия по вредным
веществам коробок больших габаритных размеров
промышленных фильтрующих противогазов

Вредное вещество	пдк,
мг/м3	Рекомендуемая марка коробки
противогаза 	Максимально допустимая концентрация применения	Время защитного 
действия, ч, при 
различных концентрациях газа и 
парообразных вредных примесей 	
				100 ПДК	1000 ПДК	Максимально допустимая концентрация применения	
Аммиак 	20	КД с/ф, КД8	15000	2	—	0,25	
		КД б/ф	15000	4	—	0,5	
Ацетон * 	200	А с/ф, А8	40 000	1	—	0,4	
		А б/	40000	2,5	—	1	
Анилин * 	3	А с/	20000	10	1,5	0,2	
		А б/	20 000	20	3	0,4	
Бензол * 	5	А с/с	22000	40	4	0,8	
		А б/	22 000	100	10	1,5	
Бромистый метил * 	1	А с/с	20000	20	4	0,2	
		А б/	20000	50	10	0,5	
Дихлорэтан * 	10	А с/с	40 000	20	2	0,5	
		А б/с	40000	50	5	1	
Диметиламин * 	1	А с/с	10000	30	4	0,3	
		Г с/ф, Г8	10000	45	6	0,5	
		А б/ф	10000	60	8	0,6	
		Г б/ф	10000	90	12	1	
Кислота азотная 	5	В с/ф, БКФ	14000	30	5	1	
Кислота соляная * 	5	В с/ф	16 000	30	5	1,5	
Кислота синильная *	0,3	В с/ф, В8,БКФ	6000	70	15	0,7	
		В б/с	6000	140	30	1,4	
Ксилидин * 	3	А с/ф А8	6000	5	1	0,5	
		А б/ф	6000	10	2	1	
Ксилол * 	50	А с/ф	40000	4	0,6	0,7	
		А б/ф	40000	8	1,2	0,9	
Мышьяковистый 
водород * 	0,3	Ес/ф Е8	10000	150	40	2	
		БКФ					
		Е б/ф	10000	250	80	6	
Монометиламин* 	1	А с/ф А8	7000	20	3	0,4	
		Г с/ф Г8	7000	40	6	0,8	
		А б/ф. Гб/ф					
Нитрил акриловой кислоты* 	0,5	А с/ф А8	10 000	35	7	0,2	
		А б/ф	10000	50	10	0,3	
		А с/ф А 8	27000	50	8	2	
Нитробензол *	5	А б/ф	27000	100	15		
Окись этилена 	1	М с/ф	10000	12	2,5	0,2	
		М б/ф	10000	25	5	05	
Окислы азота 	5	В с/ф В8	5000	2	0,5	0,5	
		В б/ф	5000	4	1	1	
Ртуть металлическая 	0,01	Г с/фГ8	10	80	80	80	
		Г б/ф	10	100	100	100	
Сернистый ангидрид	10	В с/ф В8	14000	5	0,6	0,2	
		В б/ф	14000	10	1,2	0,4	
Сероводород 	10	КД с/ф, КД8	10 000	10	1	1	
		В с/ф, В8	10000	20	2	2	
		КД б/ф	10000	20	2	2	
		В б/ф	10000	40	4	4	
Стирол * 	5	А с/ф, А8	23000	15	2	0,3	
		А б/ф	23000	30	4	0,6	
Триэтиламин	10	КДс/ф,КД8	22000	6	1	0,3	
		КД б/ф,	22000	12	2	0,6	
Тетраэтилевинец*	0,006	А с/ф А8	5000	1500	200	2	
		А б/ф	5000	3000	400	4	
Фосген * 	0,5	В с/ф, В8	22000	300	30	0,5	
		В б/ф	22000	500	50	0,8	
Фенол * 	0,3	А с/ф, А8	1000	80	8	2	
		А б/ф	1000	50	15	4	
Фурфурол * 	10	А с/ф, А8	100000	18	1,8	1,8	
		А б/ф	10000	35	3,5	3,5	
Хлор * 	1	А с/ф, А8,	25 000	75	10	0,3	
		БКФ В с/ф,					
		В8, Е с/ф,
Е8					
		А б/ф, В б/ф,	25 000	150	20	0,5	
		Е б/ф					
		Г c/ф	25 000	50	6	02	
Хлорпикрин * 	1	А с/ф,А.8	36 000	120	20	0,5	
		А б/ф	36000	150	60	1,5	
Хлорэтил 	50	А с/ф,А8	14400	1,5		0,5	
Углерод четырех хлористый 	20	А б/ф	14400	2		0,7	
		А с/ф	100000	50	5	0,8	
		А б/ф)	100000	70	8	1,4	
Этилмеркаптан * 	1	В с/ф В8	14000	90	15	1	
		БКФ					
		В б/ф	14000	180	30	2	

Примечания: 1. Для защиты от паров и аэрозолей вредных веществ, отмеченных звездочкой, можно использовать общевойсковые фильтрующие противогазы с временем защитного действия в 2,5 раза меньшим, чем указано в таблице.
2. Максимально допустимая концентрация применения промышленных фильтрующих противогазов с коробками малых габаритных размеров МКП и МКПФ в 2,5 раза меньше, чем указано в таблице*
3. Время защитного действия по вредным веществам коробок МКП и МКПФ при концентрации 100 ПДК и 1000 ПДК в 2,5 раза меньше, чем для коробок больших габаритных размеров соответствующей марки.

Последние могут образовываться в результате полного и неполного сгорания даже нетоксичных веществ, особенно полимеров. В связи с этим:
во всех случаях тушения пожаров в закрытых помещениях для защиты людей должны использоваться только изолирующие дыхательные аппараты;
при тушении пожаров на открытой местности в отдельных случаях по результатам газового анализа можно допустить использование фильтрующих противогазов, но с дополнительным патроном ДП-2;
при действии в очаге лесного пожара для защиты людей должны использоваться изолирующие дыхательные аппараты. В отдельных случаях, когда имеются данные газового анализа о достаточном содержании кислорода в воздухе, можно допустить использование фильтрующих противогазов, но с дополнительным патроном ДП-2.
Следует учитывать, что средства индивидуальной защиты, обеспечивая защиту от СДЯВ, а следовательно, сохранение боеспособности военнослужащих, а также работоспособности персонала предприятий и населения, в то же время оказывают известное отрицательное воздействие на организм человека, затрудняя при определенных условиях выполнение поставленных задач вследствие ухудшения теплообмена организма человека с окружающей средой и в результате ограничения подвижности.
В табл. 5.16—5.19 приведены предельно допустимые сроки выполнения различных работ в общевойсковых средствах индивидуальной защиты. Использование средств индивидуальной защиты при различных температурах в пределах сроков, указанных в таблицах, предотвращает возникновение обморожений и тепловых ударов. В зависимости от вида деятельности (выполняемой работы) различают легкую, среднюю и тяжелую нагрузку. Легкая физическая нагрузка соответствует ведению разведки на машинах, работе операторов, техническому осмотру оборудования, наблюдению за показаниями приборов и т. п.; средняя — ведению разведки пешим порядком, специальной обработке и ремонту техники, ходьбе, монтажу мелких деталей, регулировке и обслуживанию механизмов, работе с индикаторными приборами и т. п.; тяжелая — выполнению спасательных работ, инженерному оборудованию местности, бегу, монтажу крупных деталей, подъему по лестнице, переноске тяжестей, разборке завалов и т. д.
Максимальные предельно допустимые сроки непрерывной работы могут быть применены только для акклиматизированного личного состава, натренированного действиями в средствах индивидуальной защиты.
Для улучшения условий работы в средствах индивидуальной защиты кожи изолирующего типа одним из наиболее допустимых и простых способов является периодический облив их водой при положительных температурах воздуха.
Охлаждающий эффект будет лучше при использовании охлаждающего экрана из хлопчатобумажной ткани, который надевается поверх защитной одежды и периодически смачивается водой с температурой не более 20° С. Однократный облив охлаждающего экрана в течение трех минут позволяет продлить время непрерывной работы в изолирующей одежде в 1,5—3 раза в зависимости от внешних условий и характера выполняемых работ. Повторное смачивание охлаждающих экранов при выполнении работ на открытой местности или в вентилируемых помещениях рекомендуется проводить не реже одного раза в час при внешней температуре 30° С и более одного раза в два часа — при температуре от 25 до 30° С; не реже одного раза в три часа — при температуре от 21 до 25° G и одного раза в четыре часа — при температуре от 15 до 20° С.
Средства индивидуальной защиты	Температура окружающего воздуха С	
	10	20	30	40	
	Физическая нагрузка	
	легкая	средняя	тяжелая	легкая	средняя	тяжелая	легкая	средняя	тяжелая	легкая	средняя	тяжелая	
Фильтрующий противогаз + ОКЗК + защитные очки	Неограничено	4	1	Неограничено	2	0,6	
Фильтрующий противогаз + ОКЗК + ОЗК	6-8	4-5	3-5	2	0,6	0,4	1	0,5	0,4	0,7	0,4	0,2	

Примечание: 1. При облачной пасмурной погоде время увеличивается на 20-30%.
2. Время восстановления теплового состояния к исходному уровню составляет не менее 1 ч; каждый последующий цикл работы сокращается на 1/3.
3, Защитный плащ ОЗК надет в положении «плащ в рукава».

Таблица 5,17
Предельно допустимые сроки работы в средствах индивидуальной защиты при положительной температуре окружающего воздуха под непосредственным воздействием солнечных лучей в отсутствие ветра и осадков, ч

Средства индивидуальной 	Температура окружающего воздуха, °С 	
	20—24 	25-29 	30 и выше 	
	Физическая нагрузка 	
	Легкая	Средняя	Тяжелая	Легкая	Средняя	Тяжелая	Легкая	Средняя	Тяж с лая	
Фильтрующий противогаз + Л-1   или   ОЗК при 
защитном   плаще,  надетом 
в виде комбинезона 	1,5—2	0,7-1	0,3—0,5	•1—1,5	0,3г-0,6	0,3-0,4	0.7-1	0,3—0,6	0,2-0,3	
Примечание. При работе в тени в пасмурную и ветреную погоду предельно допустимые сроки непрерывной работы могут быть увеличены в 1,5—2

Таблица5,18
Предельно допустимые сроки работы в средствах индивидуальной защиты
при отрицательной температуре окружающего воздуха, скорости ветра 2 м/с
с учетом возможного общего переохлаждения организма человека, ч

Средства индивидуальной защиты 	Температура окружающего воздуха, °С 	
	Минус 40	Минус 30 	Минус 20 	Минус 10 	
	Физическая нагрузка 	
	Легкая	Средняя	Тяжелая	Легкая	Средняя	Тяжелая	Легкая	Средняя	Тяж с лая	Легкая	Средняя	Тяжелая	
Фильтрующий противогаз + табельное армейское обмундирование + защитные чулки и перчатки	0,5 	0,7 	1,5 	0,6 	1,2 	3 	0,8 	Неограни 
ченно 	2,8 	Неограни 
ченно 	
Фильтрующий противогаз + табельное армейское обмундирование с ват- 
ной курткой и брюками (без  шинели) + окзк	0,6 	1,5 	4 	0,8 	4 	Неограни 
ченно 	1,2 	Неограниченно 	
Фильтрующий противогаз + табельное армейское обмундирование с ват
ной курткой и брюками + ОЗК 	1 	7 	Неог- 
рани- 
ченно 	1,7 	Неограниченно 	2,8 	Неограниченно 	
Примечания:   1, Табельное армейское обмундирование включает: нательную рубаху и кальсоны из байки, хлопчатобумажное обмундирование,   шинель   суконную, портянки байковые, сапоги кирзовые, шапку-ушанку.
2. При температуре окружающего воздуха 0°С и указанных сочетаниях применяемых средств защиты время Работы при всех физических нагрузках не ограничивается.

Таблица  5.19
Предельно допустимые сроки работы на суше при использовании изолирующих дыхательных  аппаратов, мин

Средства индивидуальной защиты	Физическая нагрузка	
	Легкая	Средняя	Тяжелая	
ИДА 	180	75	40	
ИДА+Л-I или ОЗК при защитном плаще, надетом в виде комбинезона 	180	60	30	

Повторное смачивание охлаждающих экранов при выполнении работ на открытой местности или в вентилируемых помещениях рекомендуется проводить не реже одного раза в час при внешней температуре 30° С и более одного раза в два часа — при температуре от 25 до 30° С; не реже одного раза в три часа — при температуре от 21 до 25° G и одного раза в четыре часа — при температуре от 15 до 20° С.
Средства индивидуальной защиты необходимо хранить в тени, избегая предварительного нагревания и надевая их непосредственно перед работой. Нельзя отдыхать лежа на нагретой поверхности. Выполнение работ, если позволяет обстановка, целесообразно проводить в более прохладную часть суток.
Необходимо учитывать особенности использования изолирующих дыхательных аппаратов при защите от СДЯВ.
При подготовке ИП-4 к работе запрещается использовать не опломбированные изготовителями или частично отработанные регенеративные патроны (для РП-4, если цвет полосы термоиндикаторной краски изменился с розового на синий). Нельзя допускать попадания в регенеративный патрон и внутрь соединительной трубки и дыхательного мешка воды, масел, горючего и других органических веществ, смазывать детали и соединения любыми смазками и маслами.
Изолирующие дыхательные аппараты на объектах, как правило, должны храниться в собранном виде в специально оборудованных шкафах или ящиках. Гарантийный срок хранения регенеративного патрона в сборе с ИДА один год. Неиспользованные регенеративные патроны, хранившиеся в собранном с ИДА в течение одного года, должны уничтожаться или применяться только для учебных целей.
Запрещается хранить подготовленные к иcпoльзованию ИДА в собранном виде у отопительных батарей, на солнце, вместе с горючими веществами.
При использовании ИДА запрещается: начинать работу, если пусковой брикет в патроне не сработал; превышать время работы в ИДА сверх установленного для данных условий; заменять регенеративный патрон в опасной зоне; применять ИДА при температуре, ниже указанной в нормативно-технической документации.
При работе с ИДА необходимо соблюдать требования безопасности:
число лиц, одновременно работающих в ИДА в одном помещении, должно быть не менее двух, и с ними должна поддерживаться непрерывная связь;
в задымленных помещениях, емкостях (цистернах, баках и т. п.) каждый работающий в ИДА должен быть обвязан тросом, другой конец которого должен находиться у специально назначенного дежурного или дублирующего номера, находящегося вне задымленного помещения;
повторное использование ИДА, подвергшихся воздействию агрессивной жидкости, допустимо только после нейтрализации и тщательной проверки их состояния:
перед проведением работ в помещении или внутри емкостей из-под токсичных веществ по возможности проветрить помещение, продегазировать емкость;
при смене отработанного регенеративного патрона предохраняться от ожогов.

Запрещается:
хранение собранных ИДА совместно с отработанными регенеративными патронами;
после использования ИДА и их разборки закрывать заглушками отработанные регенеративные патроны до их полного, остывания;
хранить использованные регенеративные патроны с новыми.
При несоблюдении требований безопасности при эксплуатации и нарушении правил хранения изолирующих дыхательных аппаратов после перевода их в боевое положение регенеративный патрон может выделять недостаточное для дыхания количество кислорода, что приводит к кислородному голоданию чаще всего с внезапной потерей сознания.
5.5. Средства коллективной защиты
Для защиты от СДЯВ могут использоваться объекты коллективной защиты, к которым относятся убежища. Убежища — защитные сооружения герметического типа, обеспечивающие защиту персонала предприятий, личного состава войск (сил) и населения не только от СДЯВ, но и от поражающих факторов ядерного взрыва, а также от отравляющих веществ и биологических аэрозолей.
Убежища классифицируются по защитным свойствам, по вместимости, по месту расположения, по обеспечению фильтровентиляционным оборудованием.
По месту расположения убежища могут быть встроенные и отдельно стоящие. К встроенным относятся убежища, расположенные в подвальных помещениях зданий, а к отдельно стоящим — расположенные вне зданий.
По обеспечению фильтровентиляционным оборудованием убежища могут быть с фильтровентиляционным оборудованием или без него. Защита в последних обеспечивается использованием режима полной изоляции.
Убежища должны удовлетворять основным требованиям: обеспечивать защиту укрывающихся в них людей от СДЯВ, поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, биологических аэрозолей и теплового воздействия при пожарах; строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению; быть достаточно герметичными, т. е. перекрытие, стены и вход не должны пропускать СДЯВ, РП, БА и ОВ; иметь специально оборудованный вход, который не пропускал бы в убежище наружной зараженный воздух иметь входы и выходы с той же степенью защищенности, что и основные помещения, а на случай их завала — аварийные выходы; иметь свободные подходы, где не должно быть сгораемых или сильно дымящих материалов; иметь основные помещения высотой не менее 2,2 м и уровень полов, лежащий выше уровня грунтовых вод не менее чем на 20 см.
В городах, населенных пунктах, на предприятиях убежища строятся, как правило, двойного назначения: в мирное время они используются для нужд народного хозяйства, а в военное — для укрытия людей. В районах вблизи радиационно и химически опасных объектов убежища для нужд народного хозяйства не занимаются. Под убежища могут приспосабливаться также некоторые подвальные помещения, пригодные для этой цели.
Убежища (рис. 5.13), предназначенные для защиты людей, должны отвечать санитарно-гигиеническим условиям:
концентрация углекислого газа 1%, не более (предельно допустимая 3%);
относительная влажность 70%, не более (предельно допустимая 80%);
температура воздуха 23° С, не выше (предельно допустимая ЗГС).
По способу обеспечения воздухом убежища делятся на вентилируемые и невентилируемые.
Вентилируемые убежища являются наиболее совершенными и благоустроенными. Они оборудуются фильтровентиляционной установкой (ФВУ), которая состоит из фильтров-поглотителей (ФП-100, ФПУ-200, ФП-300), ручного или электроручного вентилятора, воздухопроводов. ФВУ может работать в двух режимах: чистой вентиляции и фильтровентиляции. При режиме чистой вентиляции наружный воздух очищается от пыли, а при режиме фильтровентиляции — от СДЯВ, отравляющих веществ, биологических средств и радиоактивной пыли.
Фильтры-поглотители предназначены для очистки воздуха, подаваемого в убежище.
Фильтр-поглотитель (рис. 5.14) представляет собой барабан с двумя центральными (торцевыми) и одним боковым отверстиями. Наружный воздух поступает в фильтр через одно из центральных отверстий, проходит через картинный фильтр и слой угли катализатора, где очищается от СДЯВ, отравляющих веществ и биологических средств, и выходит через боковое отверстие. Характеристика фильтров-поглотителей представлена в табл. 5.20.

Рис 5,13 План убежища
1-защитно-гермитичные двери: 2-шлюзовые камеры (тамбуры); 3-санитарно-бытовые отсеки; 4-основное помещение для размещения людей; 5-галерея и оголовок аварийного выхода; 6-фильтровентиляционная камера; 7-кладовая для продуктов питания; 8-медицинская комната

Рис.   5.14   Фильтр-поглотитель   унифицированный   ФПУ-200:
1 — корпус; 2 — шихта; 3 — кольцо ниппельное; 4 — заглушка с ручкой;
5 — боковое отверстие; 6 — фильтр противодымный; 7 — крышка верхняя;
8 — каркас фильтра; 9 — донышко

Таблица  5.20
Характеристика фильтров-поглотителей

Марка фильтра- 
поглотителя 	Масса, кг 	Размеры, мм 	Сопротивление, 
мм вод. ст. 	Подача,
м3/ч 	
		диаметр 	высота 			
ФП-100 	60—70 	550 	507 	40—45 	100 	
ФП-100У 	55—66 	545- 550 	507 	40—45 	100 	
ФП-300 	65—75 	580 	610 	85 	300 	
ФПУ-200 	35—45 	455 	407 	55 	110/200 	

Фильтры-поглотители могут монтироваться в колонки по два-три в каждой (рис. 5.15). Монтаж колонки более чем из трех фильтров не рекомендуется, так как при этом существенно увеличивается сопротивление коллектора фильтров.

Рис. 5.15. Схема монтажа ФПУ-200 на
объемный расход воздуха 200 м8/ч:
 1 — фильтры-поглотители ФПУ-200; 2 — тройник; 3 — патрубок угловой; 4 — стакан с ниппелем; 5 — муфта соединительная; 6 — хомуты стяжные
В убежищах малой и средней вместимости применяют, как правило, фильтровентиляциоиные агрегаты ФВА-49. В комплект ФВА-49 входят: электроручной вентилятор ЭРВ-49, колонка из трех ФП-100, сдвоенный герметический клапан, расходомер, соединительные и крепежные детали. Один агрегат ФВА-49 обеспечивает подачу воздуха в количестве 300 м3/ч при режиме фильтровентиляции и 400—450 м3/ч при режиме чистой вентиляции. Благодаря тому, что ФВУ нагнетает в убежище воздух, а убежище в определенной степени герметично, внутри него создается воздушный подпор, т. е. давление воздуха внутри убежища становится выше, чем атмосферное. Этим компенсируется обычно неполная герметичность убежища.
В районе массовых пожаров низкое содержание кислорода и повышенное содержание углекислого газа в атмосфере воздуха не позволяет использовать этот воздух для воздухосдабжения по режиму фильтровентиляции. В этом случае возникает необходимость перевода убежища на режим полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха.
На режим полной изоляции убежище переводится также при неизвестном составе СДЯВ, при наличии в наружном воздухе низкокипящих и плохо сорбирующихся органических веществ (метана, этана и др.), при высоких концентрациях многих СДЯВ.
В таких убежищах помещения для укрываемых должны иметь повышенную герметичность при режиме полной изоляции, чтобы полностью прекратить доступ в убежище наружного воздуха.
Регенерация внутреннего воздуха в убежище может производиться с помощью регенеративных патронов типа РП-100 или регенеративных установок конвекционного типа. Принцип работы регенеративного патрона заключается в том, что воздух, проходя через патрон, очищается от углекислого газа, который вступает в реакцию с химическим поглотителем, например, содержащим гидрат окиси кальция. Реакция протекает с выделением водяных паров и тепла.
Регенеративные патроны с таким поглотителем только поглощают углекислый газ, поэтому недостаток кислорода при применении регенеративных патронов пополняется кислородом, хранящимся в кислородных баллонах. Кислород из баллонов подается в вентиляционную сеть через редуктор.
Более совершенными средствами регенерации воздуха являются регенеративные установки конвекционного типа, действие которых основано на использовании надперекисных соединений натрия или калия, которые обеспечивают одновременное поглощение углекислого газа и выделение кислорода.
Для обеспечения порядка и эксплуатации оборудования в убежище назначаются дежурный (комендант) и дневальные, которые наблюдают за порядком в убежище, за работой фильтровентиляционной установки, за подпором и чистотой воздуха, при проникновении РВ, ОВ или СДЯВ подают команду «Газы». Для защиты личного состава войск от СДЯВ и других вредных примесей большое значение имеет использование объектов коллективной защиты. К ним относятся фортификационные сооружения и подвижные объекты вооружения и военной техники, оборудованные средствами коллективной защиты.
Для оборудования полевых фортификационных сооружений используются фильтровентиляционные агрегаты ФВА-100/50 и ФВА-50/25, предназначенные для оборудования убежищ вместимостью 20 и 12 человек соответственно. Они обеспечивают подачу в сооружение очищенного воздуха от отравляющих веществ и биологических аэрозолей, радиоактивной пыли и некоторых СДЯВ, а также создают в нем подпор. В таких сооружениях личный состав может находиться без средств индивидуальной защиты. Эффективность защиты зависит от тщательности выполнения требований по возведению и герметизации сооружений, их оборудованию и эксплуатации.
В комплект ФВА-100/50 входят: фильтры-поглотители ФПУ-200 или ФП-100/50, а в комплект ФВА-50/25 — ФП-50/25; вентиляторы с электродвигателями; вентиляционное защитное устройство; воздухозаборное устройство; указатель расхода воздуха; устройство для продувки тамбуров и средства герметизации.
Защита личного состава танков и БМП осуществляется фильтровентиляционной установкой, которая обеспечивает защиту от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, радиоактивной пыли и некоторых СДЯВ. Основными элементами ФВУ этих объектов являются нагнетатель-сепаратор и фильтр-поглотитель. Они могут работать в режимах чистой вентиляции и фильтровентиляции.
Нагнетатель-сепаратор производит забор наружного воздуха, очистку его от грубодисперсных аэрозолей, подачу воздуха в фильтр-поглотитель или непосредственно в обитаемое отделение и создает в нем подпор. В качестве фильтров-поглотителей используют малогабаритные ФПТ-100М или ФПТ-200М с объемным расходом воздуха через них 1бб и 200 м3/ч соответственно.
Для оборудования герметизированных объектов автомобильной техники (кузова-фургоны и т. п.) используется фильтровентиляционная установка автомобильная ФВУА-100. Она предназначена для очистки наружного воздуха от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, радиоактивной пыли и некоторых СДЯВ и создания подпора в фургоне. В комплектность установки ФВУА-100 входят: предфильтр ПФА-75М, фильтр-поглотитель ФПТ-200М и электровентилятор. ФВУА-100 выпускаются наружного или внутреннего размещения с питанием от бортовой сети 24 или 12 В.
Для защиты личного состава от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, радиоактивной пыли и некоторых СДЯВ в негерметизированных объектах бронетанковой и автомобильной техники используются фильтровентиляционные установки коллекторного типа ФВУ-3,5, ФВУ-7, ФВУ-15 и ФВУА-15, в состав которых входят: электровентилятор, фильтр-поглотитель (ФП-3,5, ФП-7 и ФП-15), коллектор с раздаточными, рукавами, герметические клапана, специальные сумки и другие комплектующие детали.
С помощью ФВУ коллекторного типа можно обеспечить защиту: ФВУ-3,5 — одного человека, ФВУ-7 — двух, ФВУ-15 — трех-четырех, ФВУА-15 — двух-трех человек.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Руководитель работ
(фамилия, инициалы, подпись)
«_	»	19	г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение работ в зоне заражения
                              «      »                                                                    19	г.
(тип СДЯВ)
1.____________________________________________________________________
(фамилия,   инициалы   ответственного   лица   за   выполнение   (работы)
2. Место, характер работы и задача подразделения  (команды)__________
________________________________________________________________
3. Время выполнения работы: начало-________ окончание_______________
4. Работа   должна   выполняться    с   применением    следующих средств индивидуальной защиты органов дыхания я кожи:___________________
________________________________________________________________
5.	Разрешенное время работы без замены СИЗ ___________ч
6.	Допустимое время непрерывной работы людей __________ч (мин)
7.	Продолжительность перерывов____________	мин
8. Состав подразделения (команды)________________________________
(фамилия, инициалы)
9. Работы разрешаются при выполнении  требований    безопасности
_______________________________________________________________-
10. Инструктаж по правилам организации работы и требованиям безопасности провел_______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
11Инструктаж получил и обязуюсь в точности выполнять требования безопасности, перечисленные в наряде-допуске,
_____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Начальник штаба_____________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Согласовано: начальник ГСС________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Ответственный за химический контроль и эксплуатацию СИЗ
____________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Технические средства, вещества и растворы, применяемые для дегазации (нейтрализации) сильнодействующих ядовитых веществ

сдяв

	Агрегатное состояние при температуре 20° С

	ПДК в воз духе рабочих! Помещений
м г/м»

	Технические средства

	Нейтрализующие вещества и растворы	
				Основные	Вспомогательные	
				компоненты	расход, т на 1 т
сдяв	отходы химических производств (ОХП)	
Хлор	Газ	1	АРС-14, АРС-15, ТМС-65, МП-800, пожарные машины	Слабый раствор едкого натра или кальцинированной соды	10	Щелочь   отработанная(1-20%)  — ОХП газообразного кислорода	
Аммиак	Газ	20	То же	Вода, слабые    растворы  минеральных кислот	2	Щавелевая   кислота в Растворе –ОХП щавелевой кислоты	
Фосген	Газ	0,5	То же	Раствор едкого натра или соды кальцинированной	20	Известковые и гипсовые отходы -	
Фтористый
водород	Газ	0,5	АРС-14, АРС-15,
ТМС-65, пожарные
машины	Раствор   едкого   натра	16	Щелочь   отработанная
(1—30%)  — ОХП   пигментов,   лаков,  красите-
лей, химических   реактивов	
Сернистый
.ангидрид	Газ	10	То же	Раствор едкого натра	13	Щелочь   отработанная
ОХП полиэтиленполиа*
мина	
Меркаптофос	Жидкость	0,02	АРС-14, АРС-Г5, ТМС-65, пожарные
машины	Растворы едкого натра, рецептура РД-2	0,31	Шламы  производства соды каустической	
Диизопропилфторфосфат	Жидкость	-	То же	Растворы едкого натра, рецептура РД-2	0,43 0,29	То же
	
Паратион (тиофос)	Жидкость	0,05	То же	Растворы едкого натра, суспензия ДТС  ГК, рецептура РД-2		Дистиллированная жидкость — ОХП соды кальцинированной	
Азотная кислота	Жидкость	5	То же	Раствор едкого  натра	0,635	Раствор едкого натра с концентрацией
300 г/ л — отходы машиностроительного завода	
Перекись   водорода	Жидкость	1,4	То же	Раствор тиосульфата натрия	1,2	Маточные растворы, содержащие соединения натрия — ОХП химических реактивов	
Тетранитрометан	Жидкость	0,3	То же	Раствор тиосульфата натрия	0,4	Маточные растворы, содержащие    соединения натрия    —    ОХП химических реактивов	
Гидразин	Жидкость	0,1	То же	Суспензия ДТС ГК	48	Кубовые остатки, со держащие хлор — ОХП метилхлорсилана, дихлорэтана
	
Анилин	Жидкость	0,1	АРС-14,       АРС-15,
ТМС-65,       пожарные
машины	Растворы соляной кислоты	0,4	Серная  кислота   отработанная   (50-70%)	
Тетраоксид азота	Газ	5	То же	Раствор   едкого   натра или тиосульфата натрия	10	Отходы производства калимагнезии, содержа-
щие    соединения щелочных;   металлов    (натрия,
калия)	
Трифторид
:хлора
	Газ	0,4	То же	Растворы едкого натра
или тиосульфата натрия	0,2	Отходы    производства
калимагнезии,    содержа-
щие    соединения щелочных   металлов    (натрия,
калия)	
Сероводород	Жидкость	10	То же	Суспензия ДТС ГК	3	Натрий       хлорноватистокислый    в     растворе
(1— 20%) — ОХП химических реактивов	
Окись    угле-
рода	Жидкость	30	То же	Средств нейтрализации
нет		-	
Хлорпикрин	Жидкость		АРС-14,      МП-800,
АРС-15	Водно-спиртовые  растворы    сульфида    натрия
или полисульфидов   натрия	0,75	-	
Синильная
леи-слота	Жидкость	0,3	АРС-14,       МП-800,
АРС-15	Раствор, сульфата железа и едкого натра	10	Растворы        сульфата
железа      (1—20%)      —
ОХП    двуокиси    титана
пигментной	
Акрилонитррил:	Жидкость	0,5	То же	Раствор едкого натра	8	Растворы        сульфата
железа      (1—20%)      —
ОХП    двуокиси    титана
пигментной	
Ртуть	Жидкость	0,01	То же	-	-	Растворы        хлорного
железа (20%)	
Октаметил	Жидкость	0,02	То же	Растворы   едкого   натра, рецептура РД^2	0,265	Аммиачная     вода    —
ОХП    пигментов, лаков,
красителей	
Тетраэтил-
«свинец	Жидкость	0,005	То же	Суспензия ДТС ГК	0,3	Растворы     сульфурил-
хлорида,    хлористого   и
йодистого    водорода    в
дихлорэтане и   четырех-
хлористом углероде	
Фенол	Твердое	5	—	—	—	Для изоляции, в том
числе и временной, твердых СДЯВ на различных
поверхностях могут быть использованы ОХП в виде шлаков, нромышлен-	
Сулема	Твердое	0,1	— .	— ,	—		
Этилмеркурфосфат	Твердое	0,005	—	.    —	—		
Этилмеркур-
жлорид	Твердое	0,005	—	—	—		
Цианистый калий	Твердое	0,3	—	—	— 	ной пыли, золы* аэросила, глины, суглинка, гипсоглинистой смеси, песка,. 
галечника, активированного угля, отработанных катализаторов, асбестовых отходов, силикагеля 
и т, п. Для нейтрализатции смесей твердых 
 СДЯВ     с     указанными; 
сорбентами     могут    ис- 
пользоваться:      линдана, 
этилмеркурхлорида        т 
этилмеркурфосфата      — 
водные    растворы   суль- 	
к Диоксин	Твердое	-	—	—	— 		
Лнндан	Твердое	0,06	—	—	— 		
Альдрин	Твердое	0,01	—	—	—		
Паракват	Твердое	0,5	—	—	—		
						фата    железа и   едкого* 
натра;  фенола  —  хлор- 
ная известь	
Дильдрин	Твердое	0,01	—
	—
	—		

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Характеристика машин и механизмов, используемых
при ликвидации последствий химически опасных аварий

Параметр	Марка машины (механизма)	
	бульдозеры	экскаваторы	скреперы	грейдеры-элеваторы	
	Д-444	Д-535	Д-271	Д-572	Э-522	БКТ	Д-383	Э-302	Э-652	ЭО-4121	Д-230	Д-147	Д-213	Д-188	Д-192	Д-256	эм-300	
Произво-
дительность
за 10 ч, м3:																		
отрывка
котлов
нов	300-	500-	700-	1300--	900-	800—	1500-	350	450—	—	—	—	—	—	__	—	—	
	400	600	800	1500	1000	1000	1600		500									
																		
переме-
щение
грунта	340	350	500	750	650	—	1000	—	—	—	—	600—		1500—	400—	400—	300—	
												700		1800	500	600	400	
																		
Вместиость ков
ша, м3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,65	0,65—1	2,25	6	10	15	—
.	—	—	
Грузо подъемность кранового -
оборудова-
ния, т	—	—	—	—'	—	—	—	5	8,5	—	. —	—	_	—	—	—	—	

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Скорость (км/ч) переноса переднего фронта облака
зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра

Скорость ветра м/с	Состояние атмосферы (степень вертикальной) устойчивости	
	Инверсия	Изотермия	Конвекция	
1	5	6	7	
2	10	12	14	
3	16	18	21	
4	21	24	28	
5		29		
6		35		
7		41		
8		47		
9		53		
10		59		
11		65		
12		71		
13		76		
14		82		
15		88